# 动态黑洞

动态黑洞是指对目的IP流量进行实时统计，根据统计结果动态触发黑洞。

#### 背景信息

动态黑洞分为告警分级触发黑洞和秒级黑洞两种模式。

#### 操作步骤

1. 配置防护对象的黑洞模式。

   动态黑洞需要配置黑洞模式为“自动执行”。

   1. 选择“防御 > 策略配置 > 防护对象”。
   2. 单击防护对象的。
   3. 在弹出的“防御策略”对话框，配置黑洞策略。参数配置说明请参见表1。

      表1 黑洞参数配置
      参数 | 说明
      --- | ---
      黑洞模式 | 勾选“自动执行”。

   4. 单击“确定”。

- 配置告警分级触发黑洞
- 配置秒级黑洞
  秒级黑洞是指对目的IP流量进行实时统计，以每秒为频度与黑洞阈值做比较。当目标IP流量超过设置的黑洞阈值后，触发相应的黑洞动作。

父主题： 接口板黑洞

版权所有 © 华为技术有限公司