# 异常/攻击态势

#### 报表功能

从异常/攻击态势图中，可以查看各种异常/攻击态势所占的比例。

#### 参数说明

表1 异常/攻击态势查询参数
参数 | 说明
--- | ---
方向 | 从下拉列表选择“Inbound”或“Outbound”方向类型。
设备 | 从下拉列表中选择网元。
防护对象 | 单击，在弹出的“防护对象”界面中选中一个防护对象，单击“确定”。
类型 | 从下拉表选择“攻击”或“异常”。
IP地址 | 输入目的IP地址，支持IPv4和IPv6两种格式。表示查询的是去往此防护对象IP地址的异常/攻击流量。
时间 | 分别单击，选择查询的开始时间和结束时间，或直接在输入框中修改时间。 结束时间应大于开始时间，且查询时间间隔不能超过一年。

#### 报表展示

设备为“DDoS-清洗”，防护对象选择“全部”时，某个时间内查询到的异常/攻击态势的分布图和列表如图1所示。

图1 异常/攻击态势

#### 操作步骤

1. 选择“报表 > 专项报表 > 异常/攻击分析”。
2. 选择“异常/攻击态势”页签。
3. 输入查询参数。
4. 单击“查询报表”。

   显示符合查询条件的异常/攻击态势的分布情况。

5. 可选：以文件形式打开或保存查询结果，或将查询的报表发送到指定邮箱。

   - 单击，以PDF文件的形式打开或保存查询结果。最多只能显示10000条数据。
   - 单击，以EXCEL文件的形式打开或保存查询结果。最多只能显示10000条数据。
   - 单击，以CSV文件的形式打开或保存查询结果。能够显示所有数据，但不能显示图形。
   - 单击，输入收件人邮箱并选择附件格式，单击“确定”。

父主题： 异常/攻击分析

版权所有 © 华为技术有限公司