# 初始配置管理中心

初始配置是指ATIC管理中心管理AntiDDoS的基础配置，包括在管理中心上添加设备，创建采集器，创建防御组。

- 第一次登录ATIC管理中心
  介绍第一次登录ATIC管理中心后的相关操作。
- 定制界面首页
  通过首页的常用功能菜单，可快速链接到常用功能界面。通过首页定制功能，可在首页上查看实时的接口流量对比、防护对象流量对比、防护对象流量分布、流量Top 10、异常状态监控、告警监控和IP流量秒级监控。
- 添加设备
  添加设备是一切设备操作的前提。只有具备创建设备权限的管理员能够进行添加设备的操作。
- （可选）配置采集器
  如果网络中只有一台采集器，并是集中式部署的时候，则添加成功的AntiDDoS设备或AntiDDoS1820-N设备会自动与采集器关联。如果网络中有多台采集器，则需要手动关联采集器和AntiDDoS设备或AntiDDoS1820-N设备。
- （可选）配置防御组
  防御组标识了AntiDDoS集合和组网关系。当AntiDDoS旁路部署时，将检测设备和清洗设备添加到同一防御组中，才能实现引流。缺省情况下，所有检测设备和清洗设备在同一防御组中。

版权所有 © 华为技术有限公司