# 批量导入防护对象

批量导入防护对象功能用于批量添加防护对象以提高效率。您需要先按照模板填写文件，再将文件导入ATIC管理中心中。

#### 背景信息

仅AntiDDoS设备支持此操作，AntiDDoS1820-N设备不支持。

#### 操作步骤

1. 选择“防御 > 策略配置 > 防护对象”。
2. 单击。

3. 将文件导入ATIC管理中心中。
   1. 在“导入防护对象”界面，单击“上传文件”。
   2. 从本地选择已填写的导入文件，单击“确定”。

      导入文件中的防护对象信息显示在防护对象列表中。

   导入文件必须是从ATIC导出的XML文件，可以修改文件中元素的取值，但不可以更改文件结构，每次导入1个设备的数据。

   导入XML文件时，如果ATIC数据库中防护对象绑定的设备的配置与XML文件不一致，则不一致的设备配置保持不变。

   如果导入的XML文件中，公共配置和已经存在的其他设备的配置冲突时，以XML的公共配置为准。

   XML文件中包含以下信息：
   - 基本信息
   - IP地址
   - 防御模式
   - 过滤器
   - 防御策略
   - 位置策略
   - 黑名单
   - 白名单

   其中“基本信息”、“IP地址”、“防御模式”、“位置策略”、“过滤器”、“黑名单”、“白名单”几项配置对于同一防护对象关联的不同设备，配置是相同的，所以属于公共配置；而“防御策略”则和设备绑定，相同的防护对象绑定不同的设备，这两项配置也不同，所以属于独有配置。

   只有XML导入文件中同时具备防护对象和设备信息时，才会完全覆盖ATIC上的该设备配置。否则，只会覆盖公共配置。

   下面举例说明一下，导入XML文件的实现规则。

   假如防护对象dzone同时关联两台AntiDDoS设备A和B，并通过选择“防御 > 策略配置 > 防护对象”导出XML文件后，当再次导入XML文件时：

   - 如果导出dzone的XML文件时，没有选择关联设备A或是B，则导出的XML文件不包含设备关联配置，只有公共配置。当再次导入XML时，如果XML配置文件与设备A或者B在ATIC上的公共配置冲突，则XML文件上的配置覆盖ATIC上的设备A或者B配置。而“防御策略”配置则不会被覆盖。
   - 如果导出dzone的XML文件时，选择了关联设备A，那么当再次导入XML文件时，XML文件中的配置覆盖设备A的所有配置，但是只会覆盖B设备的公共配置，而B设备的“防御策略”和“过滤器”配置则不会被XML文件覆盖。

   当通过选择“防御 > 策略配置 > 设备全局配置”导入的XML文件时，导入原则和上述一致。

#### 后续处理

当需要导出防护对象时，请参见配置防护对象。

父主题： 配置防护对象

版权所有 © 华为技术有限公司