CMMVC8022W
Un nuovo sistema è stato inizializzato o creato, ma il contenitore del nodo resta nello stato `di servizio`.

#### Spiegazione

Il sistema ha completato l'operazione di inizializzazione o di creazione del sistema. Un motivo per cui il contenitore del nodo resta nello stato `di servizio` è perché la batteria è ancora in carica. Il sistema passa automaticamente in linea una volta completata l'operazione di caricamento della batteria.

#### Risposta dell'utente

È possibile inoltrare i comandi di servizio ad un contenitore del nodo solo quando il contenitore del nodo si trova nello stato `di servizio`. Consultare gli argomenti Risoluzione di un problema nella sezione Risoluzione dei problemi di IBM Knowledge Center.