# 故障指示灯未闪烁

如果您已将 USB 闪存驱动器插入正确系统的节点容器上的 USB 端口，并且节点容器的故障指示灯未开始闪烁，请使用这些指示信息来确定任何必要的操作。

## 关于本任务

将 USB 闪存驱动器插入两个 USB 端口之一后，节点容器 1 上的故障指示灯 () 将开始闪烁。系统初始化时，故障指示灯将继续闪烁。通常，在此过程中，故障指示灯会闪烁约 3 分钟，然后停止。

如果故障指示灯未按预期开始闪烁，请使用以下步骤来确定任何必要的操作：

## 过程

1. 确保容器仍在运行。请查看系统状态指示灯（）。如果系统状态指示灯一直未点亮，那么表明节点容器已停止工作。假定在您插入 USB 闪存驱动器之前，状态指示灯处于闪烁状态，请执行主题解决节点容器存在的问题中所述的过程，然后重新启动系统初始化。如果此情况再次出现，请联系您的服务代表。

   如果系统状态指示灯未点亮，请从节点容器卸下 USB 闪存驱动器。容器未完成通电，并且未准备好接收 USB 闪存驱动器。容器通电可能最多需要 10 分钟。如果状态指示灯在 10 分钟内未闪烁，请继续至步骤 2。

2. USB 端口可能发生故障。从端口卸下 USB 闪存驱动器，并将其完全插入您正在初始化的节点容器上的另一个 USB 端口。等待 2 分钟，直至故障指示灯开始闪烁。

   如果故障指示灯开始闪烁，那么表明此 USB 端口已工作。返回至初始化向导并等待故障指示灯停止闪烁。

   如果故障指示灯未开始闪烁，那么表明两个 USB 端口可能都发生故障。

   您可以延迟更换发生故障的 USB 端口，直至系统完成初始化和配置。对系统进行初始化之后，系统操作无需 USB 端口。要选择继续进行系统初始化，请在系统中的另一个节点容器上重新启动整个初始化过程。

   您可以使用信息中心的“故障诊断”部分中的过程：使用 USB 闪存驱动器来获取节点容器和系统信息，以验证 USB 端口是否发生故障。如果在使用端口时未创建状态文件，那么表明端口发生故障。

   如果节点容器上的 USB 端口发生故障，那么请更换节点容器。 请与支持中心联系以获取帮助。

父主题： 故障指示灯未开始闪烁或未停止闪烁