# 故障指示灯未停止闪烁

在将 USB 闪存驱动器插入正在初始化的节点容器上的 USB 端口之后，故障指示灯开始闪烁，表明节点容器正在初始化。通常，在此过程中，故障指示灯会闪烁约 3 分钟，然后停止。 故障指示灯位于节点容器上。

## 关于本任务

在将 USB 闪存驱动器插入正在进行初始化的节点容器上的两个 USB 端口之一时，故障指示灯 () 开始闪烁。

如果故障指示灯未按预期停止闪烁，请使用以下步骤来确定任何必要的操作：

## 过程

1. 请确保自故障指示灯首次开始闪烁起，您已等待至少 3 分钟。如果该指示灯在此期间停止闪烁，那么请返回至初始化向导。如果故障指示灯继续闪烁，那么请转至步骤 2。
2. 查看状态指示灯。()

   如果状态指示灯一直点亮，请继续至步骤 6。

3. 如果状态指示灯闪烁或一直未点亮，请参阅解决节点容器存在的问题，从机柜中卸下容器后，从容器中卸下 USB 闪存驱动器时务必小心。
4. 取消初始化向导。
5. 将 USB 闪存驱动器重新插入个人计算机，然后重新启动初始化工具。完成工具中的步骤，但是使用控制机柜中的另一个节点容器。在完成初始化向导之后，如果故障指示灯未停止闪烁，请与支持代表联系以获取更多帮助。
6. 如果状态指示灯一直点亮，那么表明系统已成功初始化。返回至初始化向导并按照故障指示灯已停止闪烁的情况继续。验证初始化的结果。如果系统正常运行，请登录管理 GUI 并完成系统设置。完成系统设置之后，请检查故障指示灯以确定该指示灯是否仍在闪烁。如果故障指示灯仍在闪烁，请完成以下步骤：
   1. 在管理 GUI 中，选择监视 > 系统 > 操作 > 关闭电源。
   2. 重新启动系统。
   3. 如果故障指示灯继续闪烁，请与支持中心联系以获取更多帮助。

父主题： 故障指示灯未开始闪烁或未停止闪烁