# 确定 USB 闪存驱动器要插入的端口

如果您不确定要将 USB 闪存驱动器插入哪个端口，请使用此信息来确保您正在使用正确的端口。

## 关于本任务

节点容器的状态指示灯闪烁时，您可以将节点容器上的任一 USB 端口用于系统初始化。.

## 过程

1. 确定与您用于确认系统状态指示灯的节点容器关联的 USB 端口。 对于左侧和右侧节点容器，有两个可插入 USB 闪存驱动器的 USB 端口。使用与您用于验证系统状态指示灯的节点容器对应的任一 USB 端口。

   USB 端口位于以太网端口正下方。下图显示节点容器的 USB 端口的位置 1：

2. 以太网电缆可能妨碍您查看 USB 端口。如果要移动这些电缆以将 USB 闪存驱动器插入 USB 端口，请检查是否已移开任何电缆并根据需要重新安装这些电缆。
3. 您可以将两个 USB 端口中的任何一个用于系统初始化。

父主题： 故障指示灯未开始闪烁或未停止闪烁