# Процедура. Получение информации о кейсе узла и системной информации с помощью флэш-накопителя USB

В данной процедуре демонстрируется, как просматривать информацию о кейсе узла и системе с помощью флэш-накопителя USB.

## Об этой задаче

Можно использовать любой флэш-накопитель USB с файловой системой FAT32 на первом разделе.

1. Флэш-накопитель USB не должен содержать файл `satask.txt` в корневом каталоге.

Если файл `satask.txt` есть в каталоге, узел попытается выполнить команду в этом файле. Возвращенная информация добавляется в файл `satask_result.html`. Удалите этот файл, если предыдущий вывод больше не нужен.

## Процедура

1. Вставьте флэш-накопитель в один из разъемов USB кейса узла, с которого требуется собрать данные.
2. Во время сбора и записи информации на флэш-накопитель USB индикатор сбоя кейса узла мигает.
3. Подождите, пока индикатор прекратит мигать, и выньте флэш-накопитель USB. Поскольку это индикатор сбоя, он может гореть непрерывно или не гореть совсем.
4. Откройте файл `satask_result.html` в браузере. Файл содержит сведения и результаты выполненной команды, а также состояние и информацию о конфигурации из кейса узла.