# 故障指示灯未开始闪烁或未停止闪烁

初始化向导指示您必须将 USB 闪存驱动器转移到您正在初始化的容器。在将 USB 闪存驱动器转移至节点容器之后，该容器上的故障指示灯会开始闪烁，并在大约 3 分钟后停止闪烁。

如果故障指示灯在指定的时间后未开始闪烁或未停止闪烁，请使用这些任务来确定任何必要的纠正操作。

选择适合您的情况的相应任务：

- 确定 USB 闪存驱动器要插入的端口
  如果您不确定要将 USB 闪存驱动器插入哪个端口，请使用此信息来确保您正在使用正确的端口。
- 故障指示灯未闪烁
  如果您已将 USB 闪存驱动器插入正确系统的节点容器上的 USB 端口，并且节点容器的故障指示灯未开始闪烁，请使用这些指示信息来确定任何必要的操作。
- 故障指示灯未停止闪烁
  在将 USB 闪存驱动器插入正在初始化的节点容器上的 USB 端口之后，故障指示灯开始闪烁，表明节点容器正在初始化。通常，在此过程中，故障指示灯会闪烁约 3 分钟，然后停止。 故障指示灯位于节点容器上。