# Bouton Suivant désactivé

Vous êtes invité à réinsérer la clé USB dans l'ordinateur. Si vous avez réinstallé la clé USB sur l'ordinateur et que le bouton Suivant est désactivé (grisé), exécutez les actions suivantes pour réactiver le bouton Suivant. Le bouton Suivant reste désactivé jusqu'à ce que l'outil d'initialisation détecte que la clé USB a été réinsérée dans l'ordinateur.

## A propos de cette tâche

Après chaque étape, revenez dans l'assistant d'initialisation pour vérifier que le bouton Suivant est activé. S'il est désactivé, passez à l'étape suivante de ces instructions.
Remarque : sauf indication contraire, exécutez toutes les vérifications et actions sur l'ordinateur qui exécute l'outil d'initialisation.
Suivez les instructions ci-dessous pour activer le bouton Suivant dans l'assistant d'initialisation :

## Procédure

1. Vérifiez que vous vous trouvez bien dans le panneau de l'assistant où vous êtes invité à réinsérer la clé USB dans l'ordinateur.
2. Vérifiez que la clé USB est complètement insérée en la poussant doucement dans le port USB.
3. Vérifiez que la clé USB se trouve dans le même port USB que celui que vous avez utilisé lorsque vous avez démarré l'assistant d'initialisation. Si elle ne s'y trouve pas, placez-la dans le port USB correct.
4. Sur la face arrière du boîtier de commande, vérifiez que le voyant d'état du système () de la cartouche que vous avez utilisée pendant l'initialisation reste allumé. Le voyant d'état du système se trouve avec les autres voyants sur le boîtier de noeud :

   Si le voyant d'état reste allumé, passez à l'étape 5. Si tel n'est pas le cas, revenez à l'ordinateur et effectuez les vérifications et actions suivantes :

   1. Retirez la clé USB du port USB.
   2. Réinsérez la clé USB dans le port USB et vérifiez que l'ordinateur la reconnaît. Si la clé USB n'est pas reconnue, contactez votre centre de support pour obtenir le package d'outils d'initialisation. Effectuez la sauvegarde de l'outil dans une clé USB. Ensuite, redémarrez l'assistant d'initialisation.
5. Si le voyant d'état reste allumé, cela implique que le système s'est initialisé. Procédez comme suit pour configurer le système :
   1. Dans un navigateur compatible, entrez l'adresse IP de gestion du système. Il s'agit de l'adresse IP que vous avez définie lors de l'initialisation.
   2. Dans le panneau de connexion, entrez le nom d'utilisateur par défaut,`superuser`, et le mot de passe par défaut, `passw0rd` (0 étant le chiffre zéro).
   3. Exécutez l'assistant de configuration du système pour définir les paramètres de base du système.