CMMVC8022W
Un nuovo sistema è stato inizializzato o creato, ma il contenitore del nodo resta nello stato `di servizio`.

#### Spiegazione

Il sistema ha completato l'operazione di inizializzazione o creazione del sistema. Un motivo per cui il contenitore del nodo resta nello stato `di servizio` è perché la batteria è ancora in carica. Il sistema passa automaticamente in linea una volta completata l'operazione di carica della batteria.

#### Risposta dell'utente

È possibile solo inoltrare i comandi di servizio a un contenitore del nodo mentre quest'ultimo si trova nello stato di `servizio`. Consultare gli argomenti Risoluzione di un problema topics nella sezione Risoluzione dei problemi del Centro informazioni.