# Индикатор сбоя не начинает или не перестает мигать

Мастер инициализации показывает, что нужно подключить флэш-накопитель USB к инициализируемому кейсу. После подключения флэш-накопителя USB к кейсу узла индикатор сбоя у кейса начинает мигать. Мигание прекращается приблизительно через 3 минуты.

Если индикатор сбоя не начинает мигать или не перестает мигать через установленное время, используйте эти задачи для выбора необходимых корректирующих действий.

Выберите задачу, подходящую для данной ситуации:

- Определение порта для подключения флэш-накопителя USB
  Если неизвестно, в какой разъем USB должен быть вставлен флэш-накопитель, используйте эту информацию, чтобы определить правильный порт.
- Индикатор сбоя не мигает
  Если флэш-накопитель вставлен в разъем USB контейнера узла правильной системы и индикатор сбоя у контейнера узла не начал мигать, следуйте данным инструкциям.
- Индикатор сбоя не перестал мигать
  После подключения флэш-накопителя к одному из разъемов USB инициализируемого кейса узла индикатор сбоя начинает мигать, сигнализируя о выполнении инициализации кейса узла. Обычно во время этого процесса индикатор сбоя мигает в течение приблизительно 3 минут. Индикаторы сбоя находятся на кейсе узла.