# 故障指示灯未停止闪烁

在将 USB 闪存驱动器插入正在初始化的节点容器上的某个 USB 端口之后，故障指示灯会开始闪烁，表明该节点容器正在初始化。

## 关于本任务

在将 USB 闪存驱动器插入正在进行初始化的节点容器上的两个 USB 端口之一时，故障指示灯 () 应开始闪烁。故障指示灯闪烁时，即表示系统进行初始化。通常，在此过程中，故障指示灯会闪烁约三分钟，然后停止。故障指示灯在停止闪烁之前可能永久点亮或永久熄灭。故障指示灯位于每个节点容器上 ( 1 )。
图 1：节点容器上的指示灯

如果故障指示灯未按预期停止闪烁，请使用以下步骤来确定任何必要的操作：

## 过程

1. 请确保自故障指示灯首次开始闪烁起，您已等待至少三分钟。如果该指示灯在此期间停止闪烁，那么请返回至初始化向导。如果故障指示灯继续闪烁，那么请转至步骤 2。
2. 请确保系统状态指示灯（）正在闪烁或者永久熄灭。如果系统状态指示灯永久点亮，那么请继续至步骤 3。 如果该指示灯闪烁或一直未点亮，请关闭两个电源的开关。卸下 USB 闪存驱动器，然后恢复系统供电。停止您的个人计算机上正在运行的初始化向导。将初始化工具插入您的个人计算机并启动向导，以重新启动初始化工具。完成向导中的步骤，但是使用控制机柜中的另一个节点容器。如果在完成初始化向导之后，故障指示灯未停止闪烁，那么请联系您的支持代表以获取进一步的帮助。
3. 如果状态指示灯永久点亮，那么表明系统已成功初始化。返回至初始化向导并按照故障指示灯已停止闪烁的情况继续。验证初始化的结果。如果系统正常运行，那么请登录管理 GUI 并完成系统设置。完成系统设置之后，请检查故障指示灯以确定该指示灯是否仍在闪烁。如果故障指示灯仍在闪烁，那么请完成以下步骤：
   1. 在管理 GUI 中，选择监控 > 系统详细信息 > 操作 > 关闭系统。
   2. 重新启动系统。
   3. 如果故障指示灯继续闪烁，请联系您的支持代表。

父主题：故障指示灯未开始闪烁或停止