# 錯誤 LED 未開始閃爍或停止

起始設定精靈要求您將 USB 快閃記憶體隨身碟轉移至正在起始設定的節點機匣。在您將 USB 快閃記憶體隨身碟轉移至節點機匣後，機匣上的錯誤 LED 開始閃爍，然後在大約 3 分鐘後停止。如果錯誤 LED 未開始閃爍或未在指定的時間後停止，請使用這些步驟來決定任何必要的修正動作。

選取適合您的狀況的適當作業：

- 您無法判斷要插入 USB 快閃記憶體隨身碟的埠
  如果您無法確定要插入 USB 快閃記憶體隨身碟的埠，請使用此資訊來確定您使用的是正確的埠。
- 錯誤 LED 未開始閃爍
  如果您將 USB 快閃記憶體隨身碟插入節點機匣上的正確 USB 埠，且錯誤 LED 未開始閃爍，請使用這些指示來決定任何必要的動作。
- 錯誤 LED 未停止閃爍
  在將 USB 快閃記憶體隨身碟插入正在起始設定之節點機匣的其中一個 USB 埠後，錯誤 LED 會開始閃爍，表示節點機匣正在起始設定。