# 故障指示灯尚未开始闪烁

如果您已将 USB 闪存驱动器插入节点容器上正确的 USB 端口，并且故障指示灯未开始闪烁，那么请使用这些指示信息来确定任何必要的操作。

## 关于本任务

在将 USB 闪存驱动器插入两个 USB 端口之一时，故障指示灯（）应开始闪烁。故障指示灯闪烁时，即表示系统进行初始化。通常，在此过程中，故障指示灯会闪烁约三分钟，然后停止。故障指示灯位于节点容器上。

如果故障指示灯未按预期开始闪烁，那么请使用以下步骤来确定任何必要的操作：

## 过程

1. 确保容器仍在运行。 请查看系统状态指示灯（）。如果该指示灯为一直未亮，那么节点容器未准备好接收 USB 闪存驱动器。假定在您插入 USB 闪存驱动器之前，状态指示灯处于所需的闪烁状态，那么请关闭系统主电源，然后将其重新启动。重新启动系统初始化。如果此情况再次出现，请联系您的服务代表。
2. 确保系统尚未初始化。 如果系统状态指示灯（）永久点亮，那么表明系统已初始化。返回至初始化向导并从系统卸下 USB 闪存驱动器，然后继续初始化。如果系统状态指示灯未点亮，那么请继续至步骤 3。
3. 如果系统状态指示灯未点亮，那么请从节点容器完全卸下 USB 闪存驱动器。容器尚未完成通电，并且未准备好接收 USB 闪存驱动器。容器通电可能最多需要 10 分钟。如果在 10 分钟内状态指示灯未闪烁，那么请继续至步骤 4。
4. 从端口卸下 USB 闪存驱动器，并将其完全插入您正在初始化的节点容器上的另一个 USB 端口。等待两分钟，直至故障指示灯开始闪烁，如果该指示灯开始闪烁，那么表明此 USB 端口已工作。返回至初始化向导并等待该指示灯停止闪烁。 由于您只有在此时才需要使用 USB 端口，所以您可以等待更换容器。完成初始化和系统设置之后，您可以检查节点容器的状态。

父主题：故障指示灯未开始闪烁或停止