Von:	Steigmueller Andreas (GS-EC/ESI4) *
Gesendet:	Donnerstag, 17. Februar 2005 16:17
An:	Project-GS-EC/ESI4 ME7 (GS-EC/ESI4); Project-GS-EC/ESI4 MED9 (GS-EC/ESI4); Project-GS-EC/ESI4-MEx17 (GS-EC/ESI4)
Betreff:	Automatisches Ausfüllen des Ressourcenplanes mit ResMon Viewer
Hallo zusammen,

mit dem aktuellen ResMon Viewer (V2.10.6) kann man bequem den Ressourcenplan (ab Templates Version 2.0) ausfüllen: Im Viewer: Extras -> Ressource Plan. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Zuerst müssen die Tabellenblätter ausgewählt werden. Achtung! Genau hinsehen, ob sich vor "Data Memory" bzw. "Data Runtime" ein Leerzeichen befindet und den richtigen Eintrag in dem Pull-down Fenster auswählen. Ansonsten bekommt man eine Fehlermeldung. Die Zuordnung zw. "Hardware Layout" und "Memory Definition" muß einmalig ausgeführt werden (hier für ME711C3 ST10). Mit der Lupe rechts oben kann man sich die Vorschau anzeigen lassen. Mit Ok werden die Daten eingetragen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Steigmüller

_______________________________________________________________________________________________________________

BOSCH                                                Robert Bosch GmbH
Gasoline Systems                                           GS-EC/ESI4
						
                                                                             Robert-Bosch-Straße 2
Dipl.Ing. (FH)                                                        D-71701 Schwieberdingen
Andreas Steigmüller                             Telefon    +49(711) 811-1736
                                                                             Telefax    +49(711) 811-260877
Entwicklung Software-System und			
Software-Integration                                            mailto:Andreas.Steigmueller@de.bosch.com
_______________________________________________________________________________________________________________