Von:	Corradi Angelika (GS-EC/EFA5) *
Gesendet:	Donnerstag, 30. Januar 2003 15:21
An:	PRO GS ME7-SW
Betreff:	BASISME7 + convmap V1.6
Hallo ME7-Integrierer,

in den folgenden DAMOS-Obektspeichern wurde das "static" bei den Codesyntaxen für lokale Ramgrößen (XramLocU8, etc.) eingeführt.
in the following DAMOS data bases "static" was introduced in the codesyntaxes for local ram (XramLocU8, etc.).  

DOSP : BASISME7 / _1V0; 25
DOSP : BASISME7 / #NFD; 947
DOSP : CSY_FAR_RAM / #NFD; 7

Bei Verwendung dieser Teilobjektspeicher muß im RUL-File das Tool convmap auf Version 1.6 umgestellt werden, ansonsten werden lokale Ramgrößen, die mit diesen Codesyntaxen spezifiziert sind, nicht mehr im ASAP-File ausgegeben.
If using these data bases you have to use the tool convmap V1.6 in your RUL-file, otherwise local ram specified with these codesyntaxes are not transfered anymore to the ASAP file.

-- 
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

   A. Corradi
__________________________________________________
Robert Bosch GmbH       Tel.:  (0711) 811 - 33735              
Abteilung GS-EC/EFA5   Fax:  (0711) 811 - 260838 
Postfach 30 02 40          mailto:angelika.corradi@de.bosch.com
70442 Stuttgart    
__________________________________________________