Von:	Steigmueller Andreas (GS-EC/ESI4) *
Gesendet:	Dienstag, 26. November 2002 10:53
An:	GS-EC/ESI4 Mitarbeiter; EXTERN Forche Torsten (Ascena; GS-EC/ESI4)
Betreff:	Einführung von DAMOS V1.19C-3
Hallo zusammen,

bei Verwendung von DAMOS V1.19C-3 ist folgendes zu beachten:
 
•	Eintrag in Rule: [damos-kdo-1.19c3]

•	Verwendung von Basisme7.osp mit Rev. > 900: Einführung neuer Csy/Ads (neue Überprüfung, ob Csy/Ads vorhanden ist würde sonst Fehler bringen. Bisher wurde bei unbek. Ads/Csy einfach nach NearRam lokatiert)

ansonsten Meldung in damos.log:

+---------------------------------------------------
| DAM-W-SGGR-ADRS-NOT-SET
|   Zeile 483, msfabr_w, 
|   msfabr_w 
+---------------------------------------------------
  | DAM-E-KGS-OBJ-NOT-WRITTEN
  |   Zeile 483, msfabr_w, 
  +---------------------------------------------------

•	Verwendung der Revision 13 von STDDEFME.H: ab Revision 878 des Basis-OSP sind die mit QAC 4.5 und Compiler 7.5 auftretenden Warnungen bei Bitmacros beseitigt. Die darin enthaltenen Änderungen bedingen die Verwendung der Rev.13.

Neuerungen: Überprüfung, ob Ads/Csy vorhanden. Bisher bei unbekannten Ads/Csy in NearRam lokatiert.
weitere Neuerungen:

Gruß Andreas

          Andreas Steigmüller
                            (o o)
   --------------------.oOO--(_)--OOo.-------------------

                    Robert Bosch GmbH, Abteilung GS/ESI4
            Robert-Bosch-Straße 2, D-71701 Schwieberdingen
           ( +49 (0) 711 811 1736 - 2 +49 (0) 711 811 260877
                          . mailto:Andreas.Steigmueller@de.bosch.com
                               Ooo.    
-----------------------.ooO---(   )-------------------
                       (   )   ) /
                        \ (   (_/
                            \_)