Von:	EXTERN Forche Torsten (Ascena; GS/ESI4)
Gesendet:	Dienstag, 2. Juli 2002 17:44
An:	GS/ESI4 Mitarbeiter; GS/ESI4 Mitarbeiter Fremd; GS/ESI4 Mitarbeiter Projekte
Betreff:	Falscher XRAM - Bereich bei ME(D) 7.1.1 Projekten mit CS Rechner
Hallo zusammen,

es ist folgender Fehler in der PSB aufgetaucht. Der XRAM - Bereich beim CS - Rechner geht fälschlicher Weise bis D800 und nicht wie es richtig wäre bis D7FF. Ich bitte darum das alle diesen Fehler in Ihrer PSB korrigieren. 

Falsch:
 #if defined(SY_CS32FM) && defined(SY_CS32_NOMODE_4RM)
  CLASSES (	XRamWord,
  		XRamByte	  			(000E3D8h-000E529h, 000E578h-000E5F9h, 000C000h-000D800h))
 #else

Richtig:
 #if defined(SY_CS32FM) && defined(SY_CS32_NOMODE_4RM)
  CLASSES (	XRamWord,
  		XRamByte	  			(000E3D8h-000E529h, 000E578h-000E5F9h, 000C000h-000D7FFh))
 #else

Dieses bitte beim nächsten ändern der PSB mit korrigieren. 
Es wurden alle aktuellen Stände auf S: kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert.

Mit freundlichen Grüßen

    Torsten Forche
_________________________________________________________
Robert Bosch GmbH	(:	0711/811-34737
Abteilung K3/ESI4		Fax:	0711/811-260877
Postfach 300 240	        	:.	mailto:torsten.forche@de.bosch.com
70442  Stuttgart
_________________________________________________________