Von:	Borchert Andre (GS/ESI4) *
Gesendet:	Dienstag, 10. September 2002 15:34
An:	Keller Thomas (GS/ESI4) *
Betreff:	WG: Flashprog 2SG
na da schau her..........

Probierst Du das mal?

Gruß,
Andre

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Pinoit Arnaud (GS/PFR3-So) *  
Gesendet:	Dienstag, 10. September 2002 14:59
An:	Borchert Andre (GS/ESI4) *
Betreff:	RE: Flashprog 2SG

Hallo André,
Um 2 SG zu programmieren, du brauchst 2 *.STT Dateien. Ich verwende folgenden :

Scheib ricthig SG-Nummer und SGO Name in die 2 Dateien. Das soll funktioniert, “ Updateprogrammierung ” Menü muss angezeigt werden.
Ich kann nicht hier 2 SG programmieren, weil sie sind nicht beide in BA Step konfiguriert.
Bitte kontakt mich, wenn du weitere Problemen mit STT Dateien hast !

Gruss
Arnaud

 -----Message d'origine-----
De : 	Borchert Andre (GS/ESI4) *  
Envoyé :	mardi 10 septembre 2002 14:12
À :	Pinoit Arnaud (GS/PFR3-So) *
Objet :	AW: Flashprog 2SG

Hallo Arnaud,

ja, mach bitte SY_WFS auf 0. Ich kann hier leider die Programmierung des Slaves nicht testen. VAS5163 bietet mir bei Reizung mit Adresse 11 (2. Motor-SG) den Punkt "Update" nicht an.
Muß ich da noch irgend etwas anderes machen?

Gruß,
Andre

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Pinoit Arnaud (GS/PFR3-So) *  
Gesendet:	Dienstag, 10. September 2002 13:22
An:	Borchert Andre (GS/ESI4) *
Betreff:	Flashprog 2SG

Hallo André,

erst der Zähler der Programmierversuche funktionert bei mir.
Für die Flashprogrammierung des Slaves, ich habe die Nachricht “ Wegfahrsperre nicht freigeschaltet ”. Ich habe kein WFS4 (HW).
Um dieses Test zu machen ich soll SY_WFS = 0 setzen und eine neue Kompilation laufen. Willst du mich diesen Test zu machen ?

Gruss
Arnaud

Salutations - Mit Freundlichen Grüßen

Arnaud PINOIT
_________________________________________
Robert BOSCH France
Gasoline Systems - Software Development
   Tel : +33 1 40 10 71 97
   Fax : +33 1 40 10 74 74
arnaud.pinoit@fr.bosch.com
_________________________________________