Von:	Steigmueller Andreas (GS-EC/ESI4) *
Gesendet:	Donnerstag, 11. März 2004 13:22
An:	PRO GS-EC/ESI4 ME7
Betreff:	Integration von Umrechnungsformel dfp_verbal
Hallo zusammen,

1.)

in Kennwerteblöcken mit verbalen Test-Werten steht immer der Maximalumfang an Fehlerpfaden drin, z.B. in TKAA:

kennwerteblock KLTKAADFP         /* Error Paths */
{
  ablageschema		KwbUb;
  adressierschema	FarRomByte;
  umrechnung		dfp_verbal;
  codesyntax		KwbFarUb;
  anzahl			100;
  test_wert_text	{"DFP_LDP","DFP_LSVV","DFP_HSV","DFP_HSV2","DFP_NWKW",
					 "DFP_NWKW2","DFP_ENWS","DFP_ANWS","DFP_LSV","DFP_LSV2",
					 "DFP_FRAU","DFP_FRAU2","DFP_EGFE","DFP_HSH","DFP_HSH2",
					 "DFP_LSH","DFP_LSH2","DFP_LSHV","DFP_LASH","DFP_LASH2",
					 "DFP_KAT","DFP_KAT2","DFP_CV","DFP_RKAT","DFP_RKAT2",
					 "DFP_SLS","DFP_SLS2","DFP_SLS","DFP_SLS2","DFP_TES",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ",
					 "DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ","DFP_ZZZ"};
}

Falls in einem PST DFP´s fehlen kommt es zu Warnungen in damos.log:

DAM-S-DST-TEST-VALUE Dst quellDst 
+---------------------------------------------------
| DAM-W-UMR-VALUE-NOT-DEFINED
|   Verbal dfp_verbal: DFP_LDP 
+---------------------------------------------------
  | DAM-W-KGR-VALUES-NOT-UMR
  |   Kwb KLTKAADFP 
  +---------------------------------------------------
  | DAM-W-UMR-VALUE-NOT-DEFINED
  |   Verbal dfp_verbal: DFP_LDP 
  +---------------------------------------------------
  | DAM-W-KGR-VALUES-NOT-UMR
  |   Kwb KLTKAADFP 
  +---------------------------------------------------
  | DAM-W-UMR-VALUE-NOT-DEFINED
  |   Verbal dfp_verbal: DFP_LDP 
  +---------------------------------------------------
  | DAM-W-UMR-VALUE-NOT-DEFINED
  |   Verbal dfp_verbal: DFP_LDP 
  +---------------------------------------------------
DAM-S-BEAERG 

zur Unterdrückung dieser Warnungen steht im osp_gen.dcl folgender Eintrag:

unterdrueckeUmrWarnungen(Kwbs_dfp_verbal,j)

im Basisme7x.osp sind die Größen aufgeführt, deren Warnungen unterdrückt werden sollen:

:OId=ffe7f0:Typ=Asw:Name=Kwbs_dfp_verbal:STyp=AswSGGr:!:!:!:Bez="":SGGr="KLDKV2P41\\|KLDMD2P41\\|KLHLS2P41\\|KLKAT2P41\\|KLLS2P41\\|KLTES2P41\\|KLSLS2P41\\|KLNCC2P41\\|KLAGR2P41\\|SF_*\\|KWB_X6\\|KWB_X6T\\|KLTKAADFP";

diese Auflistung muß bei neuen Labels mit verbaler Umr ergänzt werden.

2.)

Für DFPM3-Projekte: werden Kennwerte mit Umrechnungsformel dfp_verbal eingebaut (Einbauanleitung s. Integrationsliste unter "dfpm40"), muß DFPM3.50 verwendet werden. Dies macht erforderlich daß SY_DFPANZ in der Prokon definiert werden muß, da das dfpm-damos-script dann danach sucht.

Gruß Andreas

 _______________________________________________________________
  
 Andreas Steigmueller
    Robert BOSCH GmbH    Tel.   : (0711) 811 - 1736
    Abteilung GS/ESI4    Fax    : (0711) 811 - 260877
    Postfach 30 02 40    e-mail : Andreas.Steigmueller@bosch.com
    D-70442 Stuttgart
 _______________________________________________________________