Von:	Steigmueller Andreas (GS-EC/ESI4) *
Gesendet:	Mittwoch, 11. Juni 2003 18:17
An:	PRO GS-EC/ESI4 ME7
Betreff:	Nutzbare Bereiche in der PSB

Wichtigkeit:	Hoch
Hallo zusammen,

die Tip der PSB (MWPSB : 71XXX / #NFD; 349) beinhaltet jetzt eine lückenlose Abdeckung der Speicherbereiche für die Auswertung mit ResMon. Sie ist gültig für CS-Rechner und CR-Rechner (1024k/512k).
Vergleicht am besten die Tip-PSB mit der anzupassenden PSB in BeyondCompare und zieht die ResMon relevanten Anteile (such nach "Resmon-") rein.

Außerdem hab ich drei HW-Layout ini-Files in Nestor eingestellt:

MWINI : HwLayout / _167CS; 0
MWINI : HwLayout / _167CR_1024K; 0
MWINI : HwLayout / _167CR_512K; 0

ordnet das jeweils benötigte File am Besten der FS : MAKEWARE zu.

zur Info:

Eine Untersuchung der PSB hat folgendes ergeben:

•	das RESERVE MEMORY (0385000h-0387FCDh) (ca.8k)  (bei manchen Projekten kann die Startadresse anders lauten) steht zur freien Verfügung. Die Startadresse kann also zur Erweiterung des FarRam-Bereiches sukzessive nach hinten verschoben werden. 

•	der Programmbereich 0800000h-0807FFFh (32k) wo früher der ROM-Code abgelegt war, kann frei für die Fahrprogrammfunktionen benutzt werden (bei einigen Projekten bereits realisiert). 

•	die Klasse "FLASH_TO_EEPROM" (0387FD0h-0387FEFh) wird nicht mehr für das Flashen gebraucht. Damit sie aber leer wird, müssen von Fr. Langer noch drei nicht mehr genutzte Bytes aus der KDIAG051.c und der KWP2F051.c entfernt werden.

Gruß
Andreas

          Andreas Steigmüller
                            (o o)
   --------------------.oOO--(_)--OOo.-------------------

                    Robert Bosch GmbH, Abteilung GS/ESI4
            Robert-Bosch-Straße 2, D-71701 Schwieberdingen
           ( +49 (0) 711 811 1736 - 2 +49 (0) 711 811 260877
                          . mailto:Andreas.Steigmueller@de.bosch.com
                               Ooo.    
-----------------------.ooO---(   )-------------------
                       (   )   ) /
                        \ (   (_/
                            \_)