An:	PRO GS-EC/ESI4 ME7
Betreff:	Runtime Module
Hallo zusammen,

wie in der Gruppenbesprechung gewünscht versende ich die Version vom den Runtime Modul die auch bei älteren ME7 Projekten die Variablen für den Stack über KL15 hinaus behalten. Sie heißen dann user_stack_w und system_stack_w und werden im INCA dann sofort richtig mit der Einheit % angezeigt. 
Diese Größen werden auch von dem LZ-Experiment vermessen das liegt unter:
file://SI6245\K3ESI_DATEN\ESI4\Tools\LZ_Messungen\MED7\Lz-Messung1SG.exp 
oder für 2SG unter:
file://SI6245\K3ESI_DATEN\ESI4\Tools\LZ_Messungen\MED7\Lz-Messung2SG.exp

All objects	Class	Type	
FS : RUNTIME / NFD_3; 55	Function Software	Group	
MWMAK : PROZID / #NFD_3; 1	Makeware Makefile	Batch file	
SWHDR : RUNTIME / 3; 11	Header File	Header file	
SWPAR : RUNTIME / 3; 16	Software Parameter / Kenngrößen	Parameter file (kgs)	
SWSRC : RUNTIME / 3; 23	Source Code	C code	
 
Solange keine andere Mail von mir kommt sollten alle Projekte bei ESI4 diese Version einsetzen. Da diese getestet und zu den vorbereiteten Experimenten passt.

Diese Mail habe ich auch in der Integrationsliste verlinkt.

Mit freundlichen Grüßen

    Torsten Forche
_________________________________________________________
Robert Bosch GmbH	(:	0711/811-34737
Abteilung GS-EC/ESI4	Fax:	0711/811-26087
Postfach 300 240     :.mailto:torsten.forche@de.bosch.com
70442  Stuttgart
__________________________________________________________