Von:	Rieth Bernd (GS-EC/ESI4) *
Gesendet:	Freitag, 5. September 2003 14:51
An:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	WG: Taskreihenfolge in ME(D)7.1.1-Projekten

Gruß

    Bernd Rieth
______________________________________________________
Robert Bosch GmbH	(:	0711/811-20643
Abteilung GS/ESI4		Fax:	0711/811-260877
Postfach 300 240	        	:.	mailto:bernd.rieth@de.bosch.com
70442  Stuttgart
______________________________________________________

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Rimmele Carola (GS-EC/EFA5) *  
Gesendet:	Dienstag, 24. Juni 2003 09:19
An:	Rieth Bernd (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	AW: Taskreihenfolge in ME(D)7.1.1-Projekten

Hallo Bernd,

genau, allerdings wüsste ich keine Systemkonstante.
Alle neuen Projekte nehmen die GGLSH7 , die älteren
die GGLSH3.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

       Carola Rimmele
______________________________________________________

Robert Bosch GmbH         Tel. : (0711) 811 - 20904
Abteilung GS-EC/EFA5      Fax : (0711) 811 - 260855
Postfach 30 02 40             mailto:carola.rimmele@de.bosch.com
D-70442 Stuttgart
______________________________________________________

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Rieth Bernd (GS-EC/ESI4) *  
Gesendet:	Montag, 23. Juni 2003 17:58
An:	Rimmele Carola (GS-EC/EFA5) *
Cc:	Steigmueller Andreas (GS-EC/ESI4) *; EXTERN Forche Torsten (Ascena; GS-EC/ESI4)
Betreff:	AW: Taskreihenfolge in ME(D)7.1.1-Projekten

Hallo Carola,

mit gglsh7

sieht die Reihenfolge folgendermaßen aus:

1. gglsvfh_1ms
2. adc_1ms
3. gglsh_1ms

1. gglsh_10ms
2. gglsvfh_10ms
3. hwdigout_10ms
4. Ssc0_10ms

mit: mit gglsh3

1) gglsh_1ms();        /* oxygen sensor signals, must be calcul. before adc_oc_1ms  */
2) adc_1ms();

Kann das mit einer Systemkonstante geschickt geklammert werden (wir wollen alle das gleiche Taskfile nutzen)?

Gruß
 Bernd	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Steigmueller Andreas (GS-EC/ESI4) *  
Gesendet:	Mittwoch, 23. Oktober 2002 16:25
An:	GS-EC/ESI4 Mitarbeiter
Betreff:	WG: Taskreihenfolge in ME(D)7.1.1-Projekten

Hallo zusammen,

bitte überprüft, ob eure Taskreihenfolge paßt:

1. gglsvfh_1ms
2. adc_1ms
3. gglsh_1ms

1. gglsh_10ms
2. gglsvfh_10ms
3. hwdigout_10ms
4. Ssc0_10ms

Gruß Andreas

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Rimmele Carola (GS-EC/EFA5) *  
Gesendet:	Mittwoch, 23. Oktober 2002 16:00
An:	Steigmueller Andreas (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	AW: Taskreihenfolge

Hallo Andreas,

vor dem ADC sollten wirklich nur die Prozesse stehen die unbedingt notwendig sind ! Das heisst bei einer gglsvfh mit gglsh7 muss die gglsvfh vor dem adc stehen  da die alten ADC-Werte 
benötigt werden für die RI-Berechnungdie, gglsh aber nach dem adc. Nicht dass dieses wichtige Modul untergeht !
Wird keine gglsvfh verwendet sondern die alte gglsh3 darf sich daran nichts ändern da die Erfassung der Spannungen (sei es v, f oder h ) alles in der gglsh abgehandelt wurde.

Mit freundlichen Grüssen / Best regards

       Carola Rimmele
______________________________________________________

Robert Bosch GmbH         Tel. : (0711) 811 - 20904
Abteilung GS-EC/EFA5      Fax : (0711) 811 - 260855
Postfach 30 02 40             mailto:carola.rimmele@de.bosch.com
D-70442 Stuttgart
______________________________________________________

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: 	Steigmueller Andreas (GS-EC/ESI4) *  
Gesendet:	Mittwoch, 23. Oktober 2002 15:36
An:	Rimmele Carola (GS-EC/EFA5) *
Betreff:	Taskreihenfolge

Hallo Carola,

in der %KTGGLSVFH1.10.0 ist die Taskreihenfolge für gglsvfh, adc und gglsh festgelegt. Bei den meißten Projekten paßt diese jedoch nicht (adc steht hinter gglsh). Nun meine Fragen: muss die Reihenfolge bei allen angepaßt werden? wann ist die Vorgabe zwingend gültig? gibt es Ausnahmen, wann das keine Rolle spielt? 

Ciao Andreas

          Andreas Steigmüller
                            (o o)
   --------------------.oOO--(_)--OOo.-------------------

                    Robert Bosch GmbH, Abteilung GS/ESI4
            Robert-Bosch-Straße 2, D-71701 Schwieberdingen
           ( +49 (0) 711 811 1736 - 2 +49 (0) 711 811 260877
                          . mailto:Andreas.Steigmueller@de.bosch.com
                               Ooo.    
-----------------------.ooO---(   )-------------------
                       (   )   ) /
                        \ (   (_/
                            \_)