Von:	Pinoit Arnaud (GS-EC/EAS32) *
Gesendet:	Freitag, 27. Januar 2006 15:46
An:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	RE: erw. HW-Index, TKMWL
SY_HWIDX2 auf 1, FSsen größer siehe unten
_____________________________________________ 
Von: 	Pinoit Arnaud (GS-EC/EAS32) *  
Gesendet:	Freitag, 27. Januar 2006 14:30
An:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *; Rodefeld Frank (GS/PVW) *
Cc:	Lidin Gregory (GS-EC/EAS32) *
Betreff:	RE: erw. HW-Index, TKMWL

Hallo André, Hallo Herr Rodefeld,

Das neue Modul TKMWL 22.830 ist zur Verfügung unter Nestor.
Eine Änderung betrifft auch KDIAG 051 (liefert auch das HW-Index in Service 1A 86 aus).

Die folgenden FS sind noch offen in Nestor.
FS : TKMWL / 22.830; 0
FS : KDIAG / NFD_051; 108
FS : EEDAT / 16.80; 0

André : Grégory ist am 6. Feb wieder da. Können wir auf Grégory für die Reviews warten ?

Warnung : die Änderung in EEDAT is notwendig, wenn EEDAT 3 verwendet ist, bitte mindestens einfügen :
#define EEPROM_OBP2_SGID_PAGE_DATALEN2	16

 < Datei: HardwareIndex_SPEC.doc >> 

Leider habe ich mit einem ME7+ getestet, das keinen richtigen EEPROM-Daten enthält. Wäre es möglich, weitere Tests bei ESI4 durchzufürhen ?

Danke und Gruß,
Arnaud

_____________________________________________ 
De : 	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *  
Envoyé :	lundi 23 janvier 2006 10:05
À :	Pinoit Arnaud (GS-EC/EAS32) *
Objet :	WG: erw. HW-Index, TKMWL

Hallo Arnaud,

machst Du was am erweiterten HW-Index?

Gruß,
Andre

______________________________________________ 
Von: 	Rodefeld Frank (GS/PVW) *  
Gesendet:	Montag, 23. Januar 2006 08:59
An:	Lidin Gregory (GS-EC/EAS32) *
Cc:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *; Voss Harald (GS-EC/EFB5) *
Betreff:	AW: erw. HW-Index, TKMWL

Hallo Herr Lidin,

bitte eine Rückmeldung, wann Sie mit der Codierung fertig sind, damit ich die FDEF rechtzeitig einstellen kann.

MfG
Frank Rodefeld

_____________________________________________ 
Von: 	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *  
Gesendet:	Montag, 16. Januar 2006 15:18
An:	Rodefeld Frank (GS/PVW) *; Voss Harald (GS-EC/EFB5) *
Cc:	Lidin Gregory (GS-EC/EAS32) *
Betreff:	AW: erw. HW-Index, TKMWL

Hallo Zusammen,

wenn möglich in 22.830 reinnehmen.
Gregory muß noch codieren, und ohne diese Erweiterung kann Harald die 22.820 erstmal abschließen.

Gruß,
Andre

_____________________________________________ 
Von: 	Rodefeld Frank (GS/PVW) *  
Gesendet:	Montag, 16. Januar 2006 15:13
An:	Voss Harald (GS-EC/EFB5) *
Cc:	Lidin Gregory (GS-EC/EAS32) *; Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	WG: erw. HW-Index, TKMWL

Hallo Herr Voß,

wie "fertig" ist die %TKMWL22.820 ?
Die Beschreibungsänderung von Hrn. Lidin kann doch sicher noch rein.

Bitte Rückmeldung, ob Sie die Änderungen im Text selber einbauen oder ob ich beim Einstellen der %TKMWL22.820 das noch einfügen kann.

MfG    Frank Rodefeld

______________________________________________ 
Von: 	Lidin Gregory (GS-EC/EAS32) *  
Gesendet:	Montag, 16. Januar 2006 11:46
An:	Rodefeld Frank (GS/PVW) *
Cc:	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *
Betreff:	TR: erw. HW-Index, TKMWL

Hallo Herr Rodefeld,

Können Sie bitte %TKMWL 22 ändern um die letzte HW-Index Änderung beizufügen ?
Die Beschreibung steht unten :

1. Teil des Fdef zu ändern (TKMWL 22.820)

Block 80: SG-Identifikation (Anzeige erfolgt ¨uber Normanzeige-Nr. 0x5F)
-----------------------------------------------------------------------
+-------+--------+--------+----+----+
Dargestellter Text: | <> dd.mm.yy <> <> nnnn|
+-------+--------+--------+----+----+
+-------+--------+--------+----+----+
Interpretation: | A | B | C | D | E |
+-------+--------+--------+----+----+
A: Herstellerwerkskennzahl und -Kennzeichnung
Format : "hhh-kkk", 7-stellig
Anzeigetext: " <> ", Wert nicht unterst¨utzt
wird nur angezeigt bei SY_SGIDEXT > 0
B: Tages-Fertigungsdatum
Format : "dd.mm.yy", 8-stellig
Anzeigetext: "dd.mm.yy", Wert aus EEPROM
C: Hersteller¨anderungsstand
Format : "12345678", 8-stellig
Anzeigetext: " <> ", Wert nicht unterst¨utzt
wird nur angezeigt bei SY_SGHWIDX > 0
D: Hersteller-Pr¨ufstand-Nr.
Format : "pppp", 4-stellig
Anzeigetext: " <> ", Wert nicht unterst¨utzt
wird nur angezeigt bei SY_SGIDEXT > 0
E: Laufende Hersteller-Nr. pro Tag
Format : "nnnn", 4-stellig
Anzeigetext: "nnnn", Wert aus EEPROM

Bemerkung : SY_SGHWIDX fehlt in ABK !

2 . Änderung Beschreibung : (wie ins %TKSWL / 1.91 ) 

Dargestellter Text: |hhh-kkk|dd.mm.yy|ABHXYZ--|pppp|nnnn|
+-------+--------+--------+----+----+
+-------+--------+--------+----+----+
Interpretation: | A | B | C | D | E |
+-------+--------+--------+----+----+
A: Herstellerwerkskennzahl und -Kennzeichnung
Format : "hhh-kkk", 7-stellig
Anzeigetext: "< >", Wert nicht unterst¨utzt
B: Tages-Fertigungsdatum
Format : "dd.mm.yy", 8-stellig
Anzeigetext: "< >", Wert nicht unterst¨utzt

C: Hersteller¨anderungsstand

Wenn SY_SGHWIDX = 0 :
Format : "00000000", 8-stellig, alphanumerisch

Wenn SY_SGHWIDX = 1 :
Format : "ABHXYZ--", 8-stellig, alphanumerisch
A SG-Familie (1-stelliger Wert in ASCII) aus EEPROM wenn SY_HWIDX2 = 1 und (Wert >= 0x20) UND (Wert < 0x80),
sonst A = ’-’, auch wenn Checksumme in EEPROM falsch.
B Best¨uckungsvariante (1-stelliger Wert in ASCII ) aus EEPROM wenn SY_HWIDX2 = 1 und (Wert >= 0x20) UND
(Wert < 0x80), sonst B = ’-’, auch wenn Checksumme in EEPROM falsch.
HXYZ Hardware Index (4-stelliger Wert in ASCII) aus EEPROM; HXYZ = ’----’ wenn Checksumme in EEPROM falsch.

D: Hersteller-Pr¨ufstand-Nr.
Format : "pppp", 4-stellig
Anzeigetext: "< >", Wert nicht unterst¨utzt
E: Laufende Hersteller-Nr.
Format : "nnnn", 4-stellig
Anzeigetext: "< >", Wert nicht unterst¨utzt

SY_SGHWIDX und SY_HWIDX2 ins ABK zu definieren.

______________________________________________ 
De : 	Borchert Andre (GS-EC/ESI4) *  
Envoyé :	jeudi 12 janvier 2006 13:46
À :	Lidin Gregory (GS-EC/EAS32) *
Objet :	erw. HW-Index, TKMWL

Hallo Gregory,

%TKMWL 22.820 wird in KW4 abgeschlossen, d.h. der erw. HW-Index kann in die %TKMWL 22.830 rein.

Gruß,
Andre

 Mit freundlichen Grüßen

 André Borchert 
  ____________________________________________________________________
  Robert Bosch GmbH                  
  Abteilung GS-EC/ESI4               Tel.:  +49 (711) 811 - 34985
  Postfach 30 02 40                      Fax: +49 (711) 811 - 260877
  D-70442 Stuttgart                       e-mail: Andre.Borchert@de.bosch.com
  ____________________________________________________________________