AUTOLIV:550 53 84 00                          
PEUGEOT:9628757680                                
2 Way



Mcu      
:MC68HC711E9/PLCC-52
Mask     
:0F36W
Folder   
:550 53 84 00.S19   (EEPROM  B600>B7FF)
        

Tools    :HC68
Source   :C.R.AYGUN
Date     
:25.11.2002

!!
550 57 96 00 > 550 53 95 00 > 550 54 01 00  dump'ları aynı !!...


                       
SOKET BAĞLANTI ŞEMASI
                       
---------------------


Pin   Kablo Rengi Fonksiyon

---   ---------------------
 
01-  Kalın Yeşil/Sarı (-31)
 
02-  Gösterge'ye Çıkış (-)
 
03-  Sağ Kemer  R1
 
04-  Sağ Kemer  R2
 
05-  Sol Kemer  R1
 
06-  Sol Kemer  R2
 
07-  NC
 
08-  NC
 
09-  Sağ Hava Yastığı R1
 
10-  Sağ Hava Yastığı R2
 
11-  Direksiyon Hava Yastığı R1
 
12-  Direksiyon Hava Yastığı R2
 
13-  NC
 
14-  Mor (Diagnose)
 
15-  Kalın Beyaz (+30)
 
16-  NC
 
17-  Sağ Hava Yastığı Geçici İptal Anahtarı R1
 
18-  Sağ Hava Yastığı Geçici İptal Anahtarı R2



Kemer ve Hava Yastıklarının, Referans 1  ve Referans 2  direnç değerleri 2.7 OHM.

Sağ Hava Yastığı İptal Anahtarı Referansları,

           ON                 OFF
      
        -------------     -------------

        R1/R2=100 OHM     R1/R2=398 OHM
