[Carradio\KENWOOD\KDC-W6527]

Size(310,460);  

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,80,4);
    	//CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,45);
	ComboBox(CodeRequest,"Запрос кода",70,65,60,"Off","On");
	
	Group("Информация",5,110,300,50)		 
    {
        Label(message," ",0,22);			 
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 		 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for KENWOOD :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  KDC-W6527",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 0000-9999",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  KENWOOD.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  KE1060 ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  M30624MGPA27GP ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  24C02 smd",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM ",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code: ",32,135);
    }
	Picture(Logo,"kenwood.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);				 
    } 
}

OnShow {
	msg.Color=0x0000FF;				 
        msg.Bold=1;					 
	msg="http://www.eeprom.lg.ua";		  
        
	var1 = (@0x52 & 0xF0) >> 4;
	var2 = @0x4D & 0x0F;
	var3 = (@0x3A & 0xF0) >> 4;
	var4 = @0x47 & 0x0F;
	var1 = var1 - 0x02;
	var2 = var2 - 0x01;
	var3 = var3 - 0x04;
	var4 = var4 - 0x03;
	var1 = var1 << 12;
	var2 = var2 << 8;
	var3 = var3 << 4;
        Code = var1 |var2 |var3 |var4;
	
	Var5 = 0;
	CodeRequest = 1;
    	if(@0x49 = 0x01) { var5 = 0; }			 
    	if(@0x49 = 0x02) { var5 = 1; } 			 
    	CodeRequest = var5;  
		
}

OnApply {
	if(CodeRequest = 1) { @0x49 = 0x02; }
	if(CodeRequest = 0) { @0x49 = 0x01; }
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Запрос кода изменён.";
}

