[Carradio\SUZUKI\MSC CD BP3063 no display]
Size(310,460);  

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,4);
    	//CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,45);
	//ComboBox(CodeRequest,"CANCHECK ",65,50,50,"Off","On");
	
	Group("Идентификация",5,75,300,40)	  
    {
        Label(part," ",100,18); 			
	
    }
    	Group("Информация",5,120,300,40)	 
    {
        Label(message," ",0,17);		 
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 		 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for SUZUKI :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  MSC CD BP3063 no display",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 0000-9999",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: BLAUPUNKT.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  39101-86G10   7 643 063 510 ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU: M30622MCA-7H3FP (8925905577)",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  24C08 smd or 24C16 smd",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:  BAND, code , BAND",32,135);
    }
	Picture(Logo,"suzuki.bmp",220,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);				 
    } 
}

OnShow {
        msg.Color=0x0000FF;				 
        msg.Bold=1;					 
	msg="http://www.eeprom.lg.ua";		  
        
	message.Bold = 1; 
	var10 = 0; 
    	var11 = @0x0D0; var12 = @0x0D1; var12 = var12 ^ 0xFF;
    	if(var11 = var12) { var10 = 1;}	
    	if (var10 = 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "Неверный дамп ! ";
        Code = var12;
    }
    else
    {  
	     	var1 = 0;
		var2 = 0;
		var1 = (@0x81 ^ 0xAA);
                var2 = (@0x80 ^ 0xAA);
                var2 = var2 << 8;
		Code = var1 | var2;

	message.Color = 0xFF0000;
    	message.Bold = 1;
    	message = "Дамп ОК. ";
	part = " ID : "+#c.@0x03+#c.@0x04+#c.@0x05+#c.@0x06+#c.@0x07+#c.@0x08+#c.@0x09+#c.@0x0A;
    	
   }
}

OnApply {
	
}
