[Dashboard\Fiat\Tempra 93C46]

Size(280,250); 

Form
{
    Group("Пробег",5,5,140,50)
    {
        Digit(Distance," ",5,18,90);
        Label(lb1,"KM",110,20);
    }
        
     Group("Информация",5,58,270,45)
    {
        Label(message," ",0,18);
    }
    Group("Описание",5,105,270,100) 
    {
        Label(lb4,"Калькулятор для Fiat Tempra.",0,20);
        Label(lb5,"Veglia Borletti. EEPROM 93C46",0,35);
        Label(lb2,"Введите нужное значение в окне ПРОБЕГ",0,55);
        Label(lb3,"и нажмите кнопку <Применить>.",0,70);
    }
     Picture(Logo,"fiat.bmp",165,10,0,0);
}

OnShow 
{
        Message.Bold = 1;
        Var1 = (@0x01 << 8) | @0x00; 
        Var2 = (@0x05 << 8) | @0x04;
        Var3 = (@0x09 << 8) | @0x08;
        Var4 = (@0x0d << 8) | @0x0c;
        Var5 = (@0x11 << 8) | @0x10;
        Var6 = (@0x15 << 8) | @0x14;
        Var7 = (@0x19 << 8) | @0x18;
        Var8 = (@0x1d << 8) | @0x1c;
        Var9 = 0;
        if (Var2 > Var1) {Var9 = Var2;}
        if (Var2 = Var1) {Var9 = Var2;}
        if (Var3 > Var9) {Var9 = Var3;}
        if (Var3 = Var9) {Var9 = Var3;}
        if (Var4 > Var9) {Var9 = Var4;}
        if (Var4 = Var9) {Var9 = Var4;}
        if (Var5 > Var9) {Var9 = Var5;}
        if (Var5 = Var9) {Var9 = Var5;}
        if (Var6 > Var9) {Var9 = Var6;}
        if (Var6 = Var9) {Var9 = Var6;}
        if (Var7 > Var9) {Var9 = Var7;}
        if (Var7 = Var9) {Var9 = Var7;}
        if (Var8 > Var9) {Var9 = Var8;}
        if (Var8 = Var9) {Var9 = Var8;}
        if (Var1 > Var9) {Var9 = Var1;}
        if (Var1 = Var9) {Var9 = Var1;}
        Var9= Var9 * 4;
        message.Color = 0xFF0000;                    
        message = "Дамп ОК. Введите новый пробег.";  
        Distance =  Var9;  
                        
}

OnApply
{
    Var5 = 0;
    Var2 = Distance;
    
    if(Var2 > 999900) {Var5 = 1;}
    if(Var2 < 100)   {Var5 = 1;}
    if(Var5 != 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        message.Bold = 1;
        message = "Пробег должен быть от 100 до 999900 км";
    }
    else
    {
        Var2 = Var2 / 4;
        Var3 = 0x00;
        while(Var3 != 0x20)
        {
            @Var3 = Var2 & 255;
            @Var3.mismatch = 1;
            Var3 = Var3 + 1;
            @Var3 = Var2 >> 8 & 255;
            @Var3.mismatch = 1;
            Var3 = Var3 + 3;
        }
        Var2 = Var2 ^0xffffffff;
        Var3 = 0x02;
        while(Var3 != 0x22)
        {
            
            @Var3 = Var2 & 255;
            @Var3.mismatch = 1;
            Var3 = Var3 + 1;
            @Var3 = Var2 >> 8 & 255;
            @Var3.mismatch = 1;
            Var3 = Var3 + 3;
            message.Color = 0xFF0000;
            message.Bold = 1;
            message = "Новый пробег записан.";
        
        }
    }
}





















