[Carradio\KIA\ALPINE LOGIC CONTROL AUK-8625]
Size(310,420); 	// ширина и высота

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,4);
	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,50);
    		
    	Group("Информация",5,80,300,40)		// создаём группу "Информация"
    {
        Label(message," ",0,17);		// выводим message - это проверка дампа на правильность
    }
    	Group("Описание",5,125,300,220) 		// создаём группу "Описание"
    {
        Label(lb1,"Code calculator for KIA :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  ALPINE LOGIC CONTROL AUK-8625",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 0000-9999",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  OK9A4 66 870E  ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  D17010GF659",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:   24с016 smd = 24C01 ",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.:  EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:    ",5,135);
	//Label(lb11,"               ",5,150);
    }
	Picture(Logo,"kia.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,355);				 
    } 
}

OnShow {
	msg.Color = 0x0000FF;						// задаём красный цвет сообщению msg
        msg.Bold = 1;							// толщина шрифта 0 - тонкий, 1 - жирный
	msg = "http://www.eeprom.lg.ua";
	
	var1 = @0x60 & 0x0F ;
	var2 = @0x60 & 0xF0 ;
	var3 = @0x61 & 0x0F ;
	var4 = @0x61 & 0xF0 ;
	var1 = var1 << 12;
	var2 = var2 << 4;
	var3 = var3 << 4;
	var4 = var4 >> 4;
	Code = var1 | var2 | var3 | var4 ;

	var5 = @0x64;
	if(var5 != 0x00) { ResetCounter = 1; message.Color = 0xFF0000;
	message.Color = 0x0000FF;
    	message.Bold = 1;
    	message = "Обнулите счётчик попыток !!!";}    // ResetCounter - счётчик
	else
	{
	message.Color = 0xFF0000;
    	message.Bold = 1;
    	message = "Дамп ОК.";
	} 
}

OnApply {
	if(ResetCounter = 1) { @0x62 = 0xA5; }
	if(ResetCounter = 1) { @0x64 = 0x00; }
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Счётчик попыток успешно изменён.";
}