[Carradio\BLAUPUNKT\FINISH LINE 321 BP0751]

Size(310,460);  

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,4);
	ComboBox(CodeRequest,"Запрос кода",72,45,50,"Off","On");
    	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,80);
	
	Group("Информация",5,110,300,50)		 
    {
        Label(message," ",0,22);			 
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 		 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for  BLAUPUNKT :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  FINISH LINE 321 BP07511",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 4 dig",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  BLAUPUNKT.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  7 640 751 095",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  ST6154Q8/BG/5 (8925900303) ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  93C14 = 93C46",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code: ",32,135);
    }
	Picture(Logo,"blaupunkt.bmp",210,18,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);				
    } 
}

OnShow {
	msg.Color=0x0000FF;				 
        msg.Bold=1;					 
	msg="http://www.eeprom.lg.ua";		  
        
	message.Bold = 1;  
    	var10 = 1;
    	if ( @0x66 != 0x73 ) { var10 = 0;}	
    	if ( var10 = 0 ) { message.Color = 0x0000FF; message = "Неверный дамп ! "; Code = 0; }
   
	else
    {
	var1 = ((@0x68 & 0x0F) << 12) ;
	var2 = ((@0x68 & 0xF0) << 4) ;
	var3 = ((@0x69 & 0x0F) << 4) ;
	var4 = ((@0x69 & 0xF0) >> 4) ;
	code = var1 | var2 | var3 | var4 ;

	Var5 = 0;
	CodeRequest = 1;
    	if ( @0x6B = 0xC2 ) { var5 = 1; }		 
    	if ( @0x6B = 0x92 ) { var5 = 0; } 		 
    	CodeRequest = var5;  
	
	ResetCounter = 1;
	if ( @0x6B = 0xC2 ) { ResetCounter = 0;}
	if ( @0x6B = 0x92 ) { ResetCounter = 0;}
	if ( ResetCounter = 1 ) { message.Color = 0x0000FF; message.Bold = 1; message = "Обнулите счётчик попыток !!!";	ResetCounter = 1; }
    else
	{
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "Счётчик попыток OK.";
	ResetCounter = 0;
	}
    }
}

OnApply {
	var10 = 1;
    	if ( @0x66 != 0x73 ) { var10 = 0;}	
	if ( var10 = 0 ) {message.Color = 0x0000FF; message = "Неверный дамп !  Запись прекращена !";
        Code = 0;
	}
	else
    {
	var0 = Code;
	@0x69 = @0x69 & 0xF0 | (var0 >> 12 & 0x0F);
    	@0x69 = @0x69 & 0x0F | (var0 >> 4 & 0xF0);
    	@0x68 = @0x68 & 0xF0 | (var0 >> 4 & 0x0F);
    	@0x68 = @0x68 & 0x0F | (var0 << 4 & 0xF0);
	if(ResetCounter = 1) { @0x6B = 0xC2;}
	if(CodeRequest = 1) { @0x6B = 0xC2; }
	if(CodeRequest = 0) { @0x6B = 0x92; }
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Попытки и запрос кода успешно изменёны.";
    }
}
