[Carradio\RENAULT\G4 (F) BP0495]

Size(310,460);  

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,4);
	//ComboBox(CodeRequest,"Запрос кода",72,45,50,"Off","On");
    	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,80);
	
	Group("Информация",5,110,300,50)		 
    {
        Label(message," ",0,22);			 
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 		 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for  RENAULT :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  G4 (F) BP0495",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type: CODE 0000-9999",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  BLAUPUNKT.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  7 640 495 091 ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU: D7514G535  (8925900332) ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM: SDE2506",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:  1,2,3,4, подтверждение кн.5",32,135);
    }
	Picture(Logo,"renault.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);				 
    } 
}

OnShow {
	msg.Color=0x0000FF;				 
        msg.Bold=1;					 
	msg="http://www.eeprom.lg.ua";		  
        
	var1 = @0x68 << 8 ;
	var2 = @0x67 ;
	code = var1 | var2 ;

	ResetCounter = 1;
	if (@0x66 != 0x30)   { ResetCounter = 0;}
	if (ResetCounter = 0) 
	{	
	message.Color = 0x0000FF; 
	message.Bold = 1; 
	message = "Обнулите счётчик попыток !!!"; 
	ResetCounter = 1;
	}
    else
	{
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "Счётчик попыток OK.";
	ResetCounter = 0;
	}
}

OnApply {
	if(ResetCounter = 1) { @0x66 = 0x30 ;}
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Счётчик попыток успешно изменён.";
}
