[Carradio\ALPINE\CDM-7983R  3CD]
Size(310,380); 	// ширина и высота

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,4);
    		
    	Group("Информация",5,40,300,40)		// создаём группу "Информация"
    {
        Label(message," ",0,17);		// выводим message - это проверка дампа на правильность
    }
    	Group("Описание",5,85,300,220) 		// создаём группу "Описание"
    {
        Label(lb1,"Code calculator for ALPINE :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  CDM-7983R  3CD",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 4 dig",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  AL7983 ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  51T75135W01  ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:   X24C01 smd ",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.:  EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:    ",5,135);
	//Label(lb11,"               ",5,150);
    }
	Picture(Logo,"alpine.bmp",210,15,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,315);				 
    } 
}

OnShow {
        msg.Color = 0x0000FF;				// задаём красный цвет сообщению msg
        msg.Bold = 1;					// толщина шрифта 0 - тонкий, 1 - жирный
	msg = "http://www.eeprom.lg.ua";		// предаём привет 
        
	var1 = @0x00 ;
	var2 = @0x01 ;
	var1 = var1 << 8 ;
	code = var1 | var2 ;
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "Дамп OK."; 
}

OnApply {
	
}