[US-Euro converter\Acura\Acura MDX 93C76]

Size(280,250); 

Form
{
    Picture(Picture1,"Acura.bmp",180,5,0,0);
    Group("Пробег",5,5,140,50)
    {
        Digit(Distance," ",5,18,90);
        Label(lb1,"KM",110,20);
    }
    Group("Информация",5,58,270,45)
    {
        Label(message," ",0,18);
    }
    Group("Описание",5,105,270,100) 
    {
        Label(lb4,"Конвертер mil-km для Acura MDX.",0,20);
        Label(lb5,"Панель EEPROM 93C76",0,35);
        Label(lb2,"Для перевода в европейскую систему измерения",0,55);
        Label(lb3,"нажмите кнопку <Применить>.",0,70);
    }
}

OnApply
{
Var1 = Distance;

    Var0=0;
    Var4 =0x16;
    Var5 =0x17;
    Var6 =0x1C;

    if(@Var4 = 0x9B)   	{ Var0 = Var0 + 1;}	
    if(@Var5 = 0xAB) 		{ Var0 = Var0 + 1;}
    if(@Var6 = 0x40) 		{ Var0 = Var0 + 1;}

     if(Var0 != 3)

    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "Дамп неверен запись прекращена";
    }
    else
    {
    @Var4=0xA7;
    @Var5=0x94;
    @Var6=0x43;

        message.Color = 0xFF0000;
        message = "Перевод в европу завершен.";
    }
}

OnShow
{
    	Message.Bold = 1;
	
    	
	Var0 = 0x1A0;
	Var1 = 0x1A1;
	Var4 = 0;
	while(Var0 != 0x1C0)
	{
		Var2 = @Var1 << 8 | @Var0;
		Var1 = Var1 + 2;
		Var0 = Var0 + 2;
		Var3 = @Var1 << 8 | @Var0;
		Var3 = Var2 ^ Var3;
		if(Var3 != 0xFFFF) { Var4 = 0; }
		Var1 = Var1 + 2;
		Var0 = Var0 + 2;
	}	
	if(Var4 = 0)
	{	
    		
    		Var1 = (0xFFFF - ((@0x1A3 << 8) | @0x1A2)) * 16;
    		message.Color = 0x00FF00;
    		message = " Дамп ОК, нажмите кнопку <Применить> ";
    		Distance = Var1;
	}
	else 
	{
		Message.Color = 0x0000FF;
		message = "Неверный дамп!";
                distance = 0;
	}
}
