[Carradio\HONDA\2TCA  MF624AA]
Size(310,395);
Form { 	HexDigit(Code,"Code ",70,15,60,5);		
	Group("Информация",5,60,300,40)    { Label(message," ",0,17); }
    	Group("Описание",5,100,300,220)     {
        Label(lb1,"Code calculator for HONDA :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:   2TCA  MF624AA",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 11111-66666",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  39101-S5A-A210-M1 ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU: 51T7505Y01 or 51T7505OY02 ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  24C16 smd",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.:  EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:  ",32,135);  }
	Picture(Logo,"honda.bmp",210,10,0,0);{ Label(msg," ",0,330);} }
OnShow {msg.Color=0x0000FF; msg.Bold=1;	msg="http://www.eeprom.lg.ua";	
	var1=((@0x20&0x0F)<<16); var2=((@0x21&0x0F)<<12); var3=((@0x22&0x0F)<<8); var4=((@0x23&0x0F)<<4); var5=((@0x24&0x0F));  
	var10=0; if(@0xEA=0xFF){var10=var10+1;} if(@0xEB=0xFF){var10=var10+1;} if(@0xEC=0xFF){var10=var10+1;} if(@0xED=0xFF){var10=var10+1;} if(@0xEE=0xFF){var10=var10+1;}
	if(var10=5){message.Color=0x0000FF; message.Bold=1; message = "Неверный дамп !!!"; Code=0; }
	else {Code=var1|var2|var3|var4|var5;message.Color=0xFF0000; message.Bold=1; message="Дамп OK.";}}
OnApply {
}