[Carradio\INFO\800  CD]

Size(310,460); // ширина и высота

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,4);
    	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,85);
	
	Group("Информация",5,110,300,50)		// создаём группу "Информация"
    {
        Label(message," ",0,22);			// выводим message - это проверка дампа на правильность
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 		// создаём группу "Описание"
    {
        Label(lb1,"Code calculator for INFO :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  800  CD",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 4dig",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: AUTOSOUND.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  ASO800",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  D17005GF617 ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  S2914 = 93C46 (64х16)",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code: ",32,135);
    }
	Picture(Logo,"info.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);				// поздравляем все вместе нашего друга
    } 
}

OnShow {
	msg.Color = 0x0000FF;				// задаём красный цвет сообщению msg
        msg.Bold = 1;					// толщина шрифта 0 - тонкий, 1 - жирный
	msg = "http://www.eeprom.lg.ua";	
        
	var1 = @0x5C ;
	var2 = @0x3D ;
	
	var1 = var1 << 8;
	Code = var1 | var2 ;

	ResetCounter = 1;
	if (@0x7C != 0x03)   { ResetCounter = 0;}
	if (ResetCounter = 0) 
	{	
	message.Color = 0x0000FF; 
	message.Bold = 1; 
	message = "Обнулите счётчик попыток !!!"; 
	ResetCounter = 1;
	}
    else
	{
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "Счётчик попыток OK.";
	ResetCounter = 0;
	}
}

OnApply {
	if(ResetCounter = 1) { @0x7C = 0x03;}
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Счётчик попыток успешно изменён.";
    	}
}