[Carradio\PANASONIC\CQ-LM0120A  RDS]

Size(310,410);  

Form {
	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,4);
	//CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",65,45);
		
	//Group("Информация",5,65,300,50)		 
    //{
        //Label(message," ",0,22);		 
    //}
    	Group("Описание",5,120,300,220) 	 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for PANASONIC :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  CQ-LM0120A  RDS",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 4dig",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: MATSUSHITA.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  CA01 66 9C0A ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:   D78238GC207 + D17102G012",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  93C46 smd   !!! rotated !!!",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:  ",10,135);
	//Label(lb11,"                    ввод кода кн. SCAN",10,150);
	//Label(lb12,"кнопками 1 2 3 4 ввод кнопки MODE и SCAN (10сек)",10,165);
    }
	Picture(Logo,"panasonic.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,345);			 
    } 
}

OnShow {
	msg.Color=0x0000FF;			 
        msg.Bold=1;				 
	msg="http://www.eeprom.lg.ua";
        
	var1 = @0x03;
	var2 = @0x02;
	var1 = var1 << 8;
	Code = var1 | var2;
	
}

OnApply {
	 
}

