[Carradio\VOLVO\SC-900]
Size(310,420); 	// ширина и высота

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,4);
    	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,50);
	
    	Group("Информация",5,80,300,40)		// создаём группу "Информация"
    {
        Label(message," ",50,17);		// выводим message - это проверка дампа на правильность
    }
    	Group("Описание",5,125,300,220) 		// создаём группу "Описание"
    {
        Label(lb1,"Code calculator for VOLVO :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  SC-900",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 1111-6666",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:ALE510   3533787-4969",32,75);
    	Label(lb6,"MCU: 51T85271W01 065 + 51T85273W01 066  ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:   X24C01 smd ",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.:  EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:  Код вводится кн. 1,2,3,4,5,6 непосредственно.  ",5,135);
	//Label(lb11,"               ",5,150);
    }
	Picture(Logo,"volvo.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,355);				 
    } 
}

OnShow {
        msg.Color = 0x0000FF;				// задаём красный цвет сообщению msg
        msg.Bold = 1;					// толщина шрифта 0 - тонкий, 1 - жирный
	msg = "http://www.eeprom.lg.ua";		// предаём привет 
        
	ResetCounter = 1;
	if (@0x0F != 0x00)   { ResetCounter = 0;}
	if (ResetCounter = 0) 
	{	
	message.Color = 0x0000FF; 
	message.Bold = 1; 
	message = "    Обнулите счётчик попыток !!!"; 
	ResetCounter = 1;
	}
    else
	{
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "       Счётчик попыток OK.";
	ResetCounter = 0;
	}
	var1 = ((@0x00 & 0x0F) << 12) ;
	var2 = ((@0x01 & 0x0F) << 8) ;
	var3 = ((@0x02 & 0x0F) << 4) ;
	var4 = ((@0x03 & 0x0F)  ) ;
	code = var1 | var2 | var3 | var4 ;
}

OnApply {
	if(ResetCounter = 1) { @0x0F = 0x00 ;}
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Счётчик попыток успешно изменён.";
}