[Carradio\MERCEDES\BENZ RA4910 CC navigation]

Size(310,470); // ширина и высота

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,5);
    	//CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,80);
	//ComboBox(CodeRequest," PROD ",65,50,50,"On","Off");

	Group("Идентификация",5,105,300,45)	// создаём группу "Идентификация" 
    {
        Label(sn," ",65,20); 			// выводим sn - это Serial Nomer carradio 
    }
	Group("Информация",5,155,300,50)		// создаём группу "Информация"
    {
        Label(message," ",0,22);			// выводим message - это проверка дампа на правильность
    }
    	Group("Описание",5,205,300,200) 		// создаём группу "Описание"
    {
        Label(lb1,"Code calculator for MERCEDES :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  BENZ RA4910 CC navigation",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 11111-66666",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  A 163 820 04 86",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  MB90F594A-9932-Y11 + D78F4216GF-Y25",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  24LC04 smd",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,180);
    	Label(lb10,"Enter code: ",32,135);
    }
	Picture(Logo,"mercedes.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,410);				// поздравляем все вместе нашего друга
    } 
}


OnShow {
	msg.Color = 0x0000FF;						// задаём красный цвет сообщению msg
        msg.Bold = 1;							// толщина шрифта 0 - тонкий, 1 - жирный
	msg = "http://www.eeprom.lg.ua";				
        
	message.Bold = 1;  
    	var10 = 0; var11 = @0x18D; var12 = @0x191; var14 = var11 ^ 0xFF;
    	if (var12 = var14) { var10 = 1;}	
    	if (var10 = 0) {message.Color = 0x0000FF; message = "Неверный дамп ! "; Code = 0;}
    else
    	{ 
	var1 = @0x18D & 0x0F ;
	var2 = @0x18E ;
	var3 = @0x18F ;
	var1 = var1 << 16 ;
	var2 = var2 << 8 ;
	
	message.Color = 0xFF0000;
    	message.Bold = 1;
    	message = "Дамп ОК.";
	
	sn = "Serial No.: "+#c.@0x7d+#c.@0x7e+#c.@0x7f+#c.@0x80+#c.@0x81+#c.@0x82+#c.@0x83+#c.@0x84+#c.@0x85;
    	Code = var1 | var2 | var3 ;
	}
}

OnApply {
	
}