[Carradio\VOLVO\HU-405]

Size(260,350);  

Form {

    	HexDigit(Code,"Code",50,15,50,4);
    	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",25,45);
    	
	Group("Информация",5,65,250,40)	 
    {
        Label(message," ",0,18);		 
    }
    	Group("Описание",5,105,250,180) 	 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for VOLVO :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  HU-405",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 4 dig",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  ",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  VO2380",32,75);
    	Label(lb6,"MCU: D703035ACG 022",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  93С46  !!! rotated !!!",32,105);
    	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,160);
    	Label(lb10,"Enter code:   ",10,135);
    }
	Picture(Logo,"volvo.bmp",180,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,290);			
    } 
}

OnShow {
	msg.Color=0x0000FF; msg.Bold=1;	msg="http://www.eeprom.lg.ua";	
        
	var1=@0x7b; var2=@0x7a;
	var1=var1<<8;
	code=var1|var2;
		
	ResetCounter=0;
	if(@0x7c=0x00){ResetCounter=1;}
	if(ResetCounter=0){message.Color=0x0000FF; message.Bold=1; message="Обнулите счётчик попыток !!!"; ResetCounter=1;}
    else{ message.Color=0xFF0000; message.Bold=1; message="Дамп ОК.  Счётчик попыток OK."; ResetCounter=0; }
   
}

OnApply {
	if(ResetCounter=1){@0x7c=0x00; message.Color=0xFF0000; message.Bold=1; message="Счётчик попыток успешно изменён.";}
}
