[Carradio\VOLVO\CR-834]
Size(310,420); 	// ширина и высота

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,6);
    	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",82,50);
	
    	Group("Информация",5,80,300,40)		// создаём группу "Информация"
    {
        Label(message," ",50,17);		// выводим message - это проверка дампа на правильность
    }
    	Group("Описание",5,125,300,220) 		// создаём группу "Описание"
    {
        Label(lb1,"Code calculator for VOLVO :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  CR-834",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 111111-666666",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer: 3533168-9102",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  51T25117W02 138  ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:   S22S12I10 analogs S-22H12, X2212 ",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.:  EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:     ",5,135);
	//Label(lb11,"               ",5,150);
    }
	Picture(Logo,"volvo.bmp",230,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,355);				 
    } 
}

OnShow {
        msg.Color = 0x0000FF;				// задаём красный цвет сообщению msg
        msg.Bold = 1;					// толщина шрифта 0 - тонкий, 1 - жирный
	msg = "http://www.eeprom.lg.ua";		// предаём привет 
        
	ResetCounter = 1;
	if (@0x63 != 0x00)   { ResetCounter = 0;}
	if (ResetCounter = 0) 
	{	
	message.Color = 0x0000FF; 
	message.Bold = 1; 
	message = "    Обнулите счётчик попыток !!!"; 
	ResetCounter = 1;
	}
    else
	{
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "       Счётчик попыток OK.";
	ResetCounter = 0;
	}
	var1 = ((@0x85 & 0x0F) << 20) ;
	var2 = ((@0x84 & 0x0F) << 16) ;
	var3 = ((@0x83 & 0x0F) << 12) ;
	var4 = ((@0x82 & 0x0F) << 8) ;
	var5 = ((@0x81 & 0x0F) << 4) ;
	var6 = ((@0x80 & 0x0F)  ) ;
	code = var1 | var2 | var3 | var4 | var5 | var6;
}

OnApply {
	if(ResetCounter = 1) { @0x63 = 0x00 ;}
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Счётчик попыток успешно изменён.";
}