[Carradio\AUDI\Concert II AUZ5Z6]

Size(380,480);  

Form {

    HexDigit(Code,"Code",70,15,100,4);
    //CheckBox(ResetCounter,"Clear error counter",82,75);
    Label(lb1,"Code calculator for AUDI :",10,100);
    Label(lb2,"Model:  CONCER II AUZ5Z6",10,140);
    Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 0000-1999",10,160);
    Label(lb4,"Partnumer: CQ-LA1610L,1611L,1620L    4B0(8N0) 035 186(A)",10,180);
    Label(lb5,"Manufacturen: Matsushita",10,200);
    Label(lb6,"MCU: SAFC161CI32F    EEPROM: S330smd (93C56) ",10,220);
    Label(lb7,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",10,240);
    Label(lb8,"No test: SSM (telik@ukrwest.net)",10,260);
    Label(lb9,"Enter code: TP + RDS",10,280);
    Picture(Logo,"Audi.bmp",150,100,0,0);
    Picture(Logo1,"concert_new.bmp",30,350,0,0);     
}

OnShow {
	var0=@0x03;
	var1=@0x02;	
	var0 = var0 << 8;
	Code = var0|var1;
	
}

OnApply {

      @0x03 = (Code >> 8);
      @0x02 = (Code & 0xff);
       
}
