[Carradio\VW\COLORADO RADIO US VWZ4Z7  7L6 035 180B]

Size(310,460);  

Form {

    	HexDigit(Code,"Code",70,15,80,4);
    	CheckBox(ResetCounter,"Обнулить счётчик попыток",65,45);
    	
	Group("Идентификация",5,65,300,55)	  
    {
        Label(part," ",45,20); 			  
	Label(sn," ",45,35); 			  
    }
    	Group("Информация",5,120,300,40)	 
    {
        Label(message," ",0,18);		 
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 	 
    {
        Label(lb1,"Code calculator for VW :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  DELTA6 VWZ4Z4   ",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 0000-1999",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen:  DELCO.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  28041750   7L6 035 180B",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  D70F3044YGC",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  24C16 smd",32,105);
    	Label(lb8,"Sec.loc.: EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:     ",10,135);
    }
	Picture(Logo,"vw.bmp",220,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);			 
    } 
}


OnShow {
	msg.Color=0x0000FF;			 
        msg.Bold=1;				 
	msg="http://www.eeprom.lg.ua";	
        
	message.Bold = 1;  
    	Var10 = 1;
    	if (@0x15D != 0x4C) { Var10 = 0;}
	if (@0x165 != 0x42) { Var10 = 0;}	
    	if (Var10 = 0)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "Неверный дамп ! ";
        Code = 0;
    }
    	else
    {
	var1 = ((@0x138 & 0x0F) << 12) ;
	var2 = ((@0x139 & 0x0F) << 8) ;
	var3 = ((@0x13A & 0x0F) << 4) ;
	var4 = ((@0x13B & 0x0F) ) ;
	code = var1 | var2 | var3 | var4 ;
	sn = "Serial No.:  "+#c.@0x14C+#c.@0x14D+#c.@0x14E+#c.@0x14F+#c.@0x150+#c.@0x151+#c.@0x152+#c.@0x153+#c.@0x154+#c.@0x155+#c.@0x156+#c.@0x157+#c.@0x158+#c.@0x159;
    	part = "PART No.: "+#c.@0x15C+#c.@0x15D+#c.@0x15E+" "+#c.@0x15F+#c.@0x160+#c.@0x161+" "+#c.@0x162+#c.@0x163+#c.@0x164+#c.@0x165;
	
	ResetCounter = 0;
	if ( @0x297 = 0x00 ) { ResetCounter = 1;}
	if ( ResetCounter = 0 ) { message.Color = 0x0000FF; message.Bold = 1; message = "Обнулите счётчик попыток !!!";	ResetCounter = 1; }
    else
	{
	message.Color = 0xFF0000;
	message.Bold = 1;
	message = "Дамп ОК.  Счётчик попыток OK.";
	ResetCounter = 0;
	}
   }
}

OnApply {
	var10 = 1;
    	if (@0x15D != 0x4C) { Var10 = 0;}
	if (@0x165 != 0x42) { Var10 = 0;}	
	if ( var10 = 0 ) {message.Color = 0x0000FF; message = "Неверный дамп !  Запись прекращена !";
        Code = 0;
	}
	else
    {
	if (ResetCounter = 1) { @0x297 = 0x00; } 		
	message.Color = 0xFF0000;
        message.Bold = 1;
       	message = "Счётчик попыток успешно изменён.";
    }
}
