[Carradio\HONDA\MF721AD]

Size(310,460); // ширина и высота

Form {
    	HexDigit(Code,"Code ",70,15,100,5);
		
	Group("Информация",5,110,300,50)		// создаём группу "Информация"
    {
        Label(message," ",0,22);			// выводим message - это проверка дампа на правильность
    }
    	Group("Описание",5,165,300,220) 		// создаём группу "Описание"
    {
        Label(lb1,"Code calculator for HONDA :",0,15);
    	Label(lb2,"Model:  MF721AD",32,30);
    	Label(lb3,"Sec. Type:  CODE 11111-55555",32,45);
	Label(lb4,"Manufacturen: ALPINE.",32,60);
	Label(lb5,"Partnumer:  39101-S5T-A010-M1 ",32,75);
    	Label(lb6,"MCU:  51T55251Y01 ",32,90);
	Label(lb7,"EEPROM:  24C04 smd",32,105);
	Label(lb8,"Sec.loc.:  EEPROM",32,120);
    	Label(lb9,"Autor:  telik@ukrwest.net   2008",0,200);
    	Label(lb10,"Enter code:  ",32,135);
    }
	Picture(Logo,"honda.bmp",210,10,0,0);
    {
        Label(msg," ",0,395);				// поздравляем все вместе нашего друга
    } 
}

OnShow {
	msg.Color = 0x0000FF;				// задаём красный цвет сообщению msg
        msg.Bold = 1;					// толщина шрифта 0 - тонкий, 1 - жирный
	msg = "http://www.eeprom.lg.ua";		
        
	var1=((@0xEA & 0x0F) << 16);
	var2=((@0xEB & 0x0F) << 12);
	var3=((@0xEC & 0x0F) << 8);
	var4=((@0xED & 0x0F) << 4);	
        var5=((@0xEE & 0x0F) );  
	Code = var1 |var2 |var3 |var4 |var5;
}

OnApply {
	
}