[US-Euro converter\Lexus\IS350\Lexus IS350 body 93c76]


Size(280,280); // ширина и высота

Form 
{
    Group("",5,5,150,80)
    {
//        Digit(Distance," ",5,18,90);
//        Label(lb1,"Miles ",110,20);
      }
        
     Group("Информация",5,88,270,45)
    {
        Label(message," ",0,18);
    }
    Group("Описание",5,135,270,100) 
    {
        Label(lb4,"Конвертер mil-km для Lexus IS350.",0,20);
        Label(lb5,"Боди EEPROM S29430 (93C76)",0,35);
        Label(lb2,"Для перевода в европейскую систему измерения",0,55);
        Label(lb3,"нажмите кнопку <Применить>.",0,70);
    }

    Picture(Picture1,"Lexus.bmp",180,5,0,0);
}

OnShow
{
    Message.Bold = 1;
    Message.Alignment = 1;

    // --------------- проверяем правильность дампа
    Var0 = 0;


 
    Var4 =@0x60;
    Var5 =@0x61;
    Var6 =@0x68;
    Var7 =@0x69;
    

    if(Var4 = 0x48)   	            { Var0 = Var0 + 1;}	
    if(Var5 = 0x41) 		{ Var0 = Var0 + 1;}
    if(Var6 = 0xB7) 		{ Var0 = Var0 + 1;}
    if(Var7 = 0xBE)   	            { Var0 = Var0 + 1;}	
  

   
    if(Var0 != 4)
    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "Неверный дамп!";
    //    Distance = 0;
    }
    else
    {
        message.Color = 0xFF0000;
        message = "Дамп ОК, нажмите кнопку <Применить>";
      }
}


OnApply
{
 //   Var1 = Distance;

    Var0=0;
    Var4 =0x60;
    Var5 =0x61;
    Var6 =0x68;
    Var7 =0x69;
   

    if(@Var4 = 0x48)   	            { Var0 = Var0 + 1;}	
    if(@Var5 = 0x41) 		{ Var0 = Var0 + 1;}
    if(@Var6 = 0xB7) 		{ Var0 = Var0 + 1;}
    if(@Var7 = 0xBE)   	            { Var0 = Var0 + 1;}	
   

     if(Var0 != 4)

    {
        message.Color = 0x0000FF;
        Message = "Дамп неверен запись прекращена";
    }
    else
    {
    @Var4=0x48;
    @Var5=0x56;
    @Var6=0xB7;
    @Var7=0xA9;
    

        message.Color = 0xFF0000;
        message = "Перевод в европу завершен.";
    }
}










