Pagina principale Introduzione Controlli principali Controlli avanzati Controlli speciali

Miglioramento di immagini Guida rapida

Glossario

Adattatore per lucidi | Adattatore installato su uno scanner per digitalizzare diapositive, pellicole e raggi X.
B/N | Immagine composta unicamente da pixel bianchi e neri.
Contrasto | Confronto tra le parti più chiare e quelle più scure di un'immagine. Un basso contrasto indica un'immagine molto grigia, mentre un alto contrasto rappresenta differenze molto definite tra chiaro e scuro.
Dimensioni anteprima | Controllo utilizzato per limitare la lunghezza dell'immagine in anteprima nell'area di scansione. Tale limitazione comporta un notevole risparmio di tempo.
Dithering | Creazione di punti di diversi motivi e dimensioni per simulare diverse tonalità di grigio.
DPI | Dots Per Inch (punti per pollice), una unità di misura della risoluzione.
Finestra di anteprima | Area di visualizzazione nella finestra di dialogo Scanner, che rappresenta il vetro dello scanner.
Immagine | Risultato bitmap della scansione di un originale.
Indirizzo | Numero che identifica la posizione di memoria di una periferica.
Istogramma | Riproduzione su grafico della distribuzione dei valori della scala di grigi di un'immagine digitalizzata.
Luce | Area più luminosa di un originale o di un'immagine, rappresentata in un mezzotono dai punti più piccoli o dall'assenza di punti.
Luminosità | Impostazione che determina la luminosità generale dell'immagine per la scansione.
Mezzitoni | Metodo per fare in modo che un'immagine in bianco e nero sembri avere tonalità di grigio.
Ombra | Area più scura di un originale o di un'immagine, rappresentata da un mezzotono dai punti più grandi.
Originale | Sorgente grafica nella propria forma originale, come ad esempio un'opera d'arte, una fotografia o un lucido.
Pixel | Singolo punto su un monitor di un computer o un'immagine digitalizzata.
Risoluzione | Misura della raffinatezza dei dettagli che una periferica è in grado di registrare o produrre. Maggiore è la risoluzione, più fine è il dettaglio.
Scala di grigi | Gamma di grigi con intervalli regolari di densità dal bianco al nero. Un'immagine in scala di grigi è un'immagine che contiene vari livelli (o tonalità) di grigio.
TIFF | Formato di file immagine standard supportato da molte applicazioni.
Tipo di immagine Foto/Documento | Modalità di scansione utilizzata per digitalizzare immagini non trasparenti, elementi grafici e così via.
Tipo di scanner per lucidi | Modalità di scansione utilizzata per digitalizzare immagini o elementi grafici trasparenti, come diapositive, pellicole e immagini a raggi X.
TWAIN | Protocollo sviluppato dalle principali società di hardware e software di elaborazione immagini per rendere più semplice l'integrazione di periferiche e applicazioni di ingresso.