Hemsida Översikt Enkel styrning Avancerad styrning Specialstyrning

Hur du gör... Ordlista

Bildförbättring

Du kan vilja förbättra din scannade bild. I MagicScan finns det en upprättning effektiva funktioner som du kan använda för att ändra bilder, t.ex. ställa in högdagrar och skuggor för bilden, justera bildens kurva, neutralisera bilden, invertera bilden, ändra bildens färgbalans med mera. Det finns flera olika funktioner för bildförbättring. De här funktionerna har placerats tillsammans i en dialogruta med flikar. Om du vill komma åt någon av de här funktionerna klickar du helt enkelt på en av flikarna längst upp i dialogrutan så att den visas överst. Överst i varje dialogruta visas miniatyrbilder av originalbilden och den förbättrade bilden. ("Exempel 1& 2"). Du kan se vilken effekt ändringar på en förhandsbild har i "Exempel"-miniatyrbilderna utan att behöva utföra en fullständig bildbearbetning. Original är miniatyrbilden där förhandsbilden visas och "Exempel 1 & 2" är de miniatyrbilder där bilderna visas som de skulle se ut efter förbättring. "Exempel 1 & 2" gör det möjligt att jämföra två olika förbättrade bilder. Klicka på önskat exempel om du vill markera ett val och slutför bildförbättringen genom att klicka på OK. Varje funktion förklaras nedan. Välj helt enkelt den du vill veta mer om och klicka med musen. Informationen om det ämnet visas med exempel på hur bilder påverkas av funktionen. | Klicka på det avsnitt du vill läsa. Justera nivå Justera kurva Neutralisera Färgjustering Färgbalans Invertera

Justera nivå

I dialogrutan Justera nivå visas spridningen av olika nivåer av ljusstyrka i din bild. Om du vill justera Histogrammets värden drar du de triangulära handtagen som visas under den vågräta listen till de önskade värdena. Det vänstra (svarta) handtaget används för ändringar i skuggnivåer. Det högra (vita) handtaget används för andringar i högdagrarnivåer. Det mellersta (gråa) handtaget används för inställningar i mellantonsnivåer.

Genom att variera skuggpunkterna och högdagerpunkterna kan du ändra bildens relativa nyanser. Skuggpunkten motsvarar det mörkaste värdet och högdagervärdet motsvarar det ljusaste. Mellantonspunkten motsvarar din bildskärms gammainställning. I histogrammet är skalorna för Skuggor och Högdagrar uppdelade i 256 enheter.

Därför visas alla pixlar i originalet som är mörkare än den aktuella skuggpunkten som helt svarta i den förbättrade bilden. Alla påxlar i originalet som är ljusare än den aktuella högdagerpunkten visas som helt vita i den bearbetade bilden.

Att ställa högdagerpunkten till 200 innebär att alla pixlar som är högre än eller lika med 200 i originalet visas som vita i den bearbetade bilden. Att ställa skuggpunkten till 200 innebär att alla punkter som är mindre än eller lika med 200 i originalet visas som svarta i den förbättrade bilden.

Mellantonen är ett relativt värde för din bildskärms gamma. Skalan för Mellantoner ligger mellan 0 och 255. Gammakurvan ligger i en geometrisk serie. Det innebär att vid ett värde på 255 går det mot oändligheten. Mellantonerna begränsas av Skuggor och Högdagrar och kan aldrig någonsin överstiga dem. En gamma på 1 motsvarar alltså Mellantoner på 120 om Skuggor har ställts som 0 och Högdagrar som 255. På samma sätt motsvarar ett gammavärde på 1 ett värde för Mellantoner på 120 om Skuggor har ställts som 20 (nedre gräns) och Högdagrar som 220 (övre gräns).

Du kan begränsa effekterna som ändringar i Histogramvärden har till en färg genom att klicka på knappen för antingen Röd (R), Grön (G) eller Blå (B) kanal. Du kan också välja Master-kanalen om du vill använda histogrammet på alla tre kanaler.

Obs! Om du använder en gråskalig bildtyp visas inte RGB-värdena i dialogrutan.

Operation:

1. Öppna dialogrutan Förbättring och klicka på fliken Nivåjustering.
2. Markera kanalen som ska ändras.
   * Markera Master om du vill ändra alla (Röd, Grön, Blå ) färger i histogrammet på samma gång.
   * Eller välj Röd, Grön eller Blå om du vill ändra histogrammet för en enskild färg.
   * Eller välj Gråskala om du scannar i gråskalor.
3. På histogrammet kan du klicka och dra den Svarta (Skuggor), Grå(Mellantoner) eller Vita (Högdagrar) triangulära reglaget om du vill ändra respektive värde.
4. Om du vill se resultat och jämföra dem med den ursprungliga förhandsbilden, klickar du på miniatyrbilden "Exempel 1" så att den förbättrade bilden visas.
5. Om du vill göra en andra förbättring för vidare jämförelse, klickar du på miniatyrbilden "Exempel 2" så att de nya förbättringar som utförts på originalet visas och du kan jämföra miniatyrbilderna "Exempel 1" och "Exempel 2" med varandra.

Original | Exempel 1 | Exempel 2

Klicka på OK om du vill bekräfta ändringarna och stänga dialogrutan Förbättring. Klicka på knappen Avbryt om du vill stänga dialogrutan utan att ändringarna utförs. Klicka på knappen Auto om du vill använda automatisk justering av skuggor och högdagrar.

Justera kurva

Klicka på fliken Tondiagram i dialogrutan Förbättring.

Tondiagrammmet är en annan metod för justering av nivåerna för högdagrar, mellantoner och skuggor i bilder. När du öppnar dialogrutan Tondiagram visas ett tondiagram med en rät, diagonal linje. Lägg märke till att varenda punkt på standarddiagrammet har samma indatanivåer som utdatanivåer för skuggor, mellantoner och högdagrar.

Kurvans form och lutning motsvarar kvoten mellan nivåer i ljusstyrka mellan indata från originalbilden och utdata från den slutgiltiga bilden. Om du klickar på linjen i tondiagrammet visas en handformad markör som kan dras så att kurvans utseende och lutning ändras. Den horisontella axeln motsvarar indatans ljusstyrka och den vertikala axeln motsvarar den ändrade ljusstyrkan. Värdena ligger mellan 0 och 255 på båda axlar.

Om du skapar en konvex kurva ovanför den ursprungliga diagonala linjen blir den förbättrade bilden ljusare än originalet.

| Normal bild | Ljusare bild

Och på motsatt vis ger en konkav kurva under den ursprungliga diagonalen en bild som är mörkare än originalet.

| Normal bild | Mörkare bild

Dessutom, om du vill invertera bildens färger så att komplementfärgerna blir de dominanta, kan du göra den diagonala linjens lutning negativ i stället för positiv. Då visas en diagonal linje som går från det övre vänstra hörnet till det nedre högra hörnet.

| Normal bild | Inverterad bild

Procedur:

1. Klicka på fliken Tondiagram i dialogrutan Förbättring.
2. Klicka på kurvan i tondiagrammet så visas ett handtag, som du kan dra så att kurvan ändras enligt beskrivning ovan.
3. Klicka på Spara om du vill spara inställningen. Då visas dialogrutan Spara som. Skriv ett namn för den anpassade kurvan och klicka sedan på knappen OK.
4. Eller, klicka på knappen Ladda om du vill ladda ett tondiagram du sparat vid ett tidigare tillfälle. Dialogrutan Öppna visas så att du kan öppna den önskade filen.
5. Eller, klicka på knappen Återställ om du vill återställa diagrammet till standarddiagonalen som motsvarar originalbilden.
6. Klicka på knappen Histogram om du vill se ett histogram över utförda ändringar.
7. Klicka på knappen OK om du vill bekräfta alla ändringar eller knappen Avbryt om du vill att ändringar som inte sparats ska ignoreras.

Neutralisera

Det kan vara så att den scannade bilden skiftar i oönskade nyanser. Om du vill åtgärda det här problemet klickar du på knappen Neutralisera så att ett färgjusteringshjul visas (liknar justeringshjulet Färgjustering).

Välj en pixel, gråskalig, svart eller vit, från någon av förhandsbilderna i exempel 1 eller 2, och klicka på den med pipettmarkören. Hela bilden återgår till sitt ursprungliga utseende utan den oönskade skiftningen. Gråskaliga, svarta och vita pixlar är oftast de standardvärden som används med det här verktyget för att jämföra skiftningen i den scannade bilden. På det här sättet kan du korrigera bilden.

Procedur:

1. Klicka på fliken Neutralisera i dialogrutan Förbättring.
2. Klicka på pipetten.
3. Placera pipetten i exempel 1 eller 2 och klicka på önskad pixel. Bilden ritas om.
4. Du kan, med musknappen nedtryckt, genom att flytta markören mellan olika punkter i exempelbilden ändra värdet kontinuerligt, och bilden uppdateras samtidigt. Släpp musknappen när du har hittat det rätta värdet.
5. Klicka på knappen OK om du vill bekräfta alla ändringar eller knappen Avbryt om du vill att ändringar som inte sparats ska ignoreras.

Avaktivera pipetten genom att helt enkelt klicka utanför exempelbilden.

Färgjustering

Med det här alternativet kan du justera färgspridningen genom att mätta eller tunna ut en viss färg.

I dialogrutan visas ett steglöst färgband i ett hjul. Om du klickar på olika delar av hjulet kan du justera färgspridningen genom att ändra nyanser i "Exempel 1".

Procedur:

1. Ställ in ljusstyrkan för en färg genom att flytta triangeln under fältet för ljusstyrka nedanför färghjulet.
2. Ange önskad nyans och mättnad för bilden genom att placera och dra markören vid lämplig punkt på hjulet.
3. Klicka på knappen Återställ om du vill återsgå till standarddiagonalen som motsvarar originalbilden.
4. Klicka på knappen OK om du vill bekräfta alla ändringar eller knappen Avbryt om du vill att ändringar som inte sparats ska ignoreras.

Färgbalans

Med den här funktionen kan du justera blandningen av färger i en bild. Du kan använda det här alternativet om du vill framhäva vissa färger eller ta bort oönskade färger.

Om du markerar någon av kryssrutorna Skuggor, Högdagrar eller Mellantoner i dialogrutan kan du fokusera dina ändringar i färgbalans på en av tre ljusstyrkenivåerna. De tre triangulära skjutreglagen i färgfältet kan du använda om du vill justera färgbalansen i en eller flera av trefärgskanalerna (RGB).

Procedur:

1. Klicka på knappen Färgbalans så visas dialogrutan Förbättring med färgbalans aktivt.
2. Välj någon av kryssrutorna Skugga, Mellantoner eller Högdagrar om du vill ändra färgerna i det omfånget.
3. Klicka på ett av de triangulära skjutreglagen på ett av färgfälten och fytta till önskat läge. Du kan också skriva ett värde mellan -100 och 100 i textrutorna bredvid färgfälten.
4. Klicka på knappen Återställ om du vill återgå till standarddiagonalen som motsvarar originalbilden.
5. Klicka på knappen OK om du vill bekräfta alla ändringar eller knappen Avbryt om du vill att ändringar som inte sparats ska ignoreras.

Invertera

Med den här funktionen kan du invertera alla tonvärden så att varje färg i originalet byts ut mot kompletterande färg. Den här effekten liknar den som uppnås om du använder tondiagrammet och inverterar bilden helt.

Normal bild | Inverterad bild