Hemsida Översikt Enkel styrning Avancerad styrning Specialstyrning

Bildförbättring Hur du gör...

Ordlista

Adapter för overheadmaterial | En adapter som ansluts till en scanner så att diabilder, filmer och röntgenbilder kan scannas.
Adress | Ett tal som betecknar en extern enhets minnesplacering.
Bild | Det bitmappade resultatet av ett scannat original.
DPI | Punkter per tum, ett mått för upplösning.
Foto/Dokumentbildtyp | Ett scanningsläge som används för scanning av bilder som inte är overheadbilder, grafik o.s.v.
Fönstret Förhandsgranskning | Visningsområdet i dialogrutan Scanner som representerar glasplattan i scannern.
Gråskala | Ett område av grått med vanliga intervall av densitet från svart till vitt. En gråskalebild är en bild som innehåller olika nivåer (eller skalor) av grått.
Halvton (även autotypi) | En metod som gör att en svartvit bild ser ut som den har olika grå skuggor.
Histogram | Framställer distributionen av gråskalevärden i en scannad bild.
Högdagrar | Det ljusaste området i ett original eller en bild, representerad i en halvton med de minsta punkterna, eller frånvaro av punkter.
Kontrast | En jämförelse mellan den ljusaste och den mörkaste delen av bilden. Om du har låg kontrast får du en mycket grå bild, och med hög kontrast får du en bild med stor skillnad mellan ljust och mörkt.
Ljusstyrka | Inställningen där den scannade bildens övergripande vithet anges.
Original | Källan i originalform, t.ex. grafik, ett foto eller en overhead.
Overheadscannertyp | Ett scanningsläge som används till att scanna overheadbilder eller grafik, t.ex. diabilder, filmer och röntgenbilder.
Pixel | En enda punkt på dataskärmen eller digitalbilden.
Rastrera | Skapar punkter med olika mönster som gör att ögat luras att se olika grå skuggor.
Skugga | Det mörkaste området i ett original eller en bild representerad i en halvton med de största punkterna.
Storlek på förhandsgranskning | En kontroll som används vid begränsning av längd på förhandsbild i det scannade området. Förminskning av längden på förhandsbild sparar tid.
Svartvitt | En bild som består av endast svarta och vita pixlar.
TIFF | Ett bildfilsformat av industristandard som fungerar med många program.
TWAIN | Ett protokoll som utvecklats av ledande företag för bildhårdvara och programvara som gör det lättare att integrera utdata och program.
Upplösning | Ett mått för detaljrikedom som kan lagras eller produceras i en enhet. Ju högre upplösning, desto detaljrikare är bilden.