Úvodní stránka Přehled Základní ovládací prvky Náročnější ovládací prvky Speciální ovládací prvky

Jak... Seznam pojmů

Zvýšení kvality obrazu

Může se stát, že bude chtít zvýšit kvalitu snímaného obrazu. MagicScan poskytuje některé efektní funkce, pomocí nichž můžete snímaný obraz upravit, např. nastavením hodnot světla a stínů, přizpůsobením barevné křivky obrazu, odstraněním světlého podtisku, inverzí, změnou vyvážení barev atd. Zlepšení barevné charakteristiky obrazu sestává z několika funkcí. Tyto funkce byly umístěny do společného dialogového okna s kartami. Chcete-li zpřístupnit jednu z těchto funkcí, stačí klepnout na požadovanou kartu vyčnívající v horní části dialogového okna. V horní části každého dialogového okna jsou umístěny zmenšené reprezentace originálu a vylepšených obrazů ("Příklad 1& 2"). Změny provedené na náhledu obrazu můžete vidět pomocí miniatur "Příklad", aniž byste museli přejít do zpracování na celou obrazovku. Předloha je zmenšené zobrazení pro náhled obrazu a "Příklad 1 & 2" jsou zmenšená zobrazení pro obrazy po jejich úpravě. "Příklad 1 & 2" vám nabízí prostředek pro srovnání dvou upravených obrazů. Vyberte požadovaný obraz klepnutím na danou ukázku a ukončete výběr klepnutím na tlačítko "OK". Každá z funkcí je níže vysvětlena. Stačí tedy, abyste si vybrali tu, o které chcete vědět více a klepli na tlačítko myši. Zobrazí se odpovídající informace, v rámci které můžete také vidět, jaký získáte použitím této funkce efekt. | Klepněte na téma, které vás zajímá. Přizpůsobení úrovně Přizpůsobení křivky Neutralizace Přizpůsobení barev Vyvážení barev Inverze

Přizpůsobení úrovně

Dialogové okno Nastavení úrovně ukazuje rozdělení úrovní jasu ve vašem obrazu. Chcete-li přizpůsobit nákres histogramu, přetáhněte trojúhelníkové úchytky umístěné pod vodorovnou lištou do požadovaných poloh. Levá (černá) úchytka řídí změny úrovní šedi. Pravá (bílá) úchytka řídí změny úrovní světla. Prostřední (šedá) úchytka řídí změny úrovní tónování.

Různým nastavením bodů Světlá a Tmavá můžete v obrazu změnit příslušné hodnoty stíny a světla. Bod Tmavá reprezentuje nejtmavší hodnotu a bod Světlá hodnotu nejsvětlejší. Bod Polotón reprezentuje gama nastavení pro určitou obrazovku. Na histogramu jsou škály Světlá a Tmavá rozděleny do 255 jednotek.

Proto jsou nyní ve zlepšeném obrazu všechny pixely, které jsou v originálu tmavší než aktuální bod šedi, kompletně černé. Naopak, všechny pixely, které jsou v originálu světlejší než aktuální světlý bod, jsou nyní ve zpracovaném obrazu kompletně bílé.

Nastavením bodu Světlá na hodnotu 200 dojde u všech pixelů na předloze s hodnotou vyšší než nebo rovnou 200 k jejich přeměně na bílé pixelu ve výsledném obrazu. Obdobně nastavením bodu Tmavá na hodnotu 200 dojde u všech pixelů na předloze s hodnotou menší nebo rovnou 200 k jejich přeměně na černé ve výsledném obrazu.

Hodnota Polotón je relativní mírou gama vašeho monitoru. Měřítko pro hodnotu Polotón přechází od 0 do 255. Křivka gama vychází z geometrické řady. To znamená, že v hodnotě 255 se blíží k nekonečnu. Hodnota Polotón je ohraničena rozsahem hodnot Světlá a Tmavá a nemůže je nikdy překročit. Z toho vyplývá, že hodnota gama 1 odpovídá hodnotě Polotón 128 za předpokladu, že hodnota Tmavá je nastavena na 0 a hodnota Světlá na 255. Obdobně, je-li hodnota Tmavá nastavena na 20 (nižší hranice) a hodnota Světlá na 220 (vyšší hranice), odpovídá hodnota gama 1 hodnotě Polotón 120.

Efekt změn prováděných v nákresu histogramu můžete omezit na jednu barvu tak, že zvolíte pouze tlačítko kanálu Červená (R), Zelená (G), nebo Modrá (B). Nebo můžete vybrat kanál Hlavní a tím aplikovat histogram na všechny tři kanály.

Poznámka: Jestliže používáte typ obrazu v odstínech šedi, údaje RGB se v dialogovém okně neobjeví.

Postup:

- Otevřete dialogové okno Vylepšení obrazu a zvolte kartu Nastavení úrovně.
- Vyberte kanál, který má být modifikován.
  * Zvolte Hlavní, chcete-li v histogramu měnit všechny barvy (červená, zelená, modrá ) současně.
  * Nebo zvolte jednu z položek červená, zelená, nebo modrá, chcete-li měnit histogram reprezentující danou barvu.
  * Nebo zvolte odstíny šedi pro skenery pracující pouze v odstínech šedi.
- K provedení změn na histogramu použijte tlačítko myši. Klepnutím na trojúhelníkové indikátory černý, šedý, nebo bílý můžete měnit světlo, tónování, resp. stíny.
- Chcete-li vidět provedené změny a srovnat je s původně nahlédnutým obrazem, prohlédněte si zlepšený obraz klepnutím na miniaturu "Příklad 1".
- Chcete-li provést druhé vylepšení pro další srovnání, klepněte na miniaturu "Příklad 2" a podívejte se na nová zlepšení proti originálu a porovnejte mezi obrazy "Příklad 1" a "Příklad 2".

Originál | Příklad 1 | Příklad 2

Akceptujte změny klepnutím na "OK" a opusťte dialogové okno Vylepšení obrazu. Změny se nepotvrdí a dialogové okno se zavře, pokud klepnete na tlačítko "Storno". Jestliže chcete přenechat provedení příslušných přizpůsobení hodnot světla a stínů programovému vybavení, klepněte na tlačítko "Auto".

Přizpůsobení křivky

V dialogovém okně Vylepšení obrazu zvolte kartu Tónová mapa

Tónová mapa je pouze jiný způsob pro přizpůsobování úrovní světel, tónování nebo stínů ve vašich obrazech. Po otevření dialogového okna Tónová mapa se objeví tónová mapa sestávající z diagonální přímky. Všimněte si, že v každém bodě na výchozí tónové mapě jsou výstupní úrovně šedi, tónování a světel shodné se vstupními hodnotami.

Tvar a sklon tónové mapy reprezentují rozmezí úrovní jasu mezi vstupem původního obrazu a výstupními údaji obrazu. Jakmile klepnete na čáru tónové mapy objeví se kurzor ve tvaru "ruky", který lze přetáhnout v jakémkoliv směru a pozměnit tak tvar křivky tónové mapy. Horizontální osa reprezentuje původní vstupní jas a vertikální osa zlepšený jas. Hodnoty na každé škále jsou v rozmezí od 0 do 255.

Jestliže zdeformujete křivku do konvexního tvaru směrem nahoru od původního diagonálního tvaru, bude nový obraz světlejší než originál.

| Normální obraz | Zesvětlený obraz

Naopak, jestliže zdeformujete křivku do konkávního tvaru směrem dolů od původního diagonálního tvaru, bude nový obraz tmavší než originál.

| Normální obraz | Ztmavený obraz

Mimoto, jestliže chcete invertovat barvy obrazu tak, že jejich barevné doplňky se stanou dominantními, změňte směrnici sklonu diagonály z kladné na zápornou. Z toho důvodu bude diagonála vykreslena z horního levého do pravého spodního rohu.

| Normální obraz | Invertovaný obraz

Postup:

- Zobrazte dialogové okno Vylepšení obrazu a klepněte na kartu Tónová mapa.
- Klepněte na křivku tónové mapy, objeví se kurzor ve tvaru ruky, který lze přetáhnout a upravovat tím tvar křivky, jak bylo popsáno výše.
- Provedené změny uložte jako uživatelská nastavení klepnutím na Uložit. Na základě výběru tohoto tlačítka se objeví dialogové okno Uložit jako. Zadejte název pro uživatelskou křivku a klepněte na tlačítko "OK".
- Nebo zaveďte pomocí tlačítka "Zavést" dříve uloženou tónovou mapu. Abyste mohli otevřít požadované soubory, objeví se dialogové okno Otevřít.
- Nebo klepněte na tlačítko "Reset", čímž vrátíte tónovou mapu do výchozí diagonály jako v originálu.
- Prohlédněte si histogram provedených změn prostřednictvím tlačítka Histogram.
- Akceptujte všechny změny vybráním tlačítka "OK", nebo zamítněte všechny neuložené změny klepnutím na tlačítko "Storno".

Neutralizace

Může dojít k situaci, kdy sejmutý obraz je tónovaný nevhodným odstínem. Chcete-li tento problém opravit, klepněte na tlačítko Neutralizovat, které zobrazí kruh pro přizpůsobení barev (podobný barevnému kruhu pro přizpůsobení barev).

Na náhledu obrazu na vzorku 1 nebo vzorku 2 vyberte pixel v odstínu šedi nebo černobílý pixel a klepněte na něj pomocí kurzoru ve tvaru kapátka. Celý obraz se přemění na svůj původní obraz, ale zmizí jeho zbarvení. Pixely v odstínech šedi a černobílé pixely obvykle představují standardní hodnoty tohoto nástroje a umožňují srovnání s obarveným sejmutým obrazem. Takto může být obraz správný.

Postup:

- V dialogovém okně Vylepšení klepněte na kartu Neutralizace.
- Klepněte na ikonu kapátka.
- Umístěte ikonu kapátka na vzorek 1, nebo 2 a klepněte na požadovaný pixel. Obraz bude překreslen.
- Zatímco držíte tlačítko myši, můžete přemístit kurzor myši na vzorovou grafiku a vybrat jakýkoliv bod, vzorový obraz bude současně aktualizován. Jestliže zvolíte správný bod, můžete tlačítko myši kdykoliv uvolnit.
- Akceptujte všechny změny vybráním tlačítka "OK", nebo zamítněte všechny neuložené změny klepnutím na tlačítko "Storno".

Jestliže se chcete zbavit ikony kapátka, stačí klepnout myší do prostoru mimo vzorek.

Přizpůsobení barev

Tato volba vám umožní řídit rozdělování barvy podle sytosti nebo zředění dané barvy.

Dialogové okno zobrazuje souvislé kruhové barevné spektrum. Klepnutím na určitá místa na kruhu dojde ve vzorku "Příklad 1" ke změnám odstínu, který řídí rozdělování.

Postup:

- Nastavte jas barvy upravením trojúhelníku vespod lišty světlosti pod barevným kruhem.
- Zvolte požadovaný odstín a sytost obrazu umístěním a přetažením kurzoru na jakýkoliv bod na barevném kruhu.
- Vraťte se do původního diagonálního tvaru jako v originálu klepnutím na tlačítko "Reset".
- Akceptujte všechny změny vybráním tlačítka "OK", nebo zamítněte všechny neuložené změny klepnutím na tlačítko "Storno".

Vyvážení barev

Tato volba vám umožní změnit míchání barev v barevném obrazu. Slouží ke zvýraznění požadovaných barev a k potlačení nežádoucích odstínů.

Jestliže v dialogovém okně vyberete zaškrtávací políčka Tmavá, Světlá, Polotón budete moci zaměřit změny vyvážení barev na tři různé úrovně jasu. Tři trojúhelníkové posuvníky na lištách barev vám dovolí upravit vyvážení barev v jednom nebo více ze 3 barevných (RGB) kanálů.

Postup:

- Chcete-li provést vyvážení barev, klepněte na tlačítko Vyvážit barvy; zobrazí se dialogové okno Vylepšení obrazu.
- Chcete-li modifikovat barvy v daném spektru, vyberte jedno z políček Tmavá, Světlá, Polotón nebo Jas.
- Klepněte na trojúhelníkový posuvník na jedné z barevných lišt a přesuňte jej do požadované polohy. Další možností je zadat v polích vedle barevných lišt hodnoty mezi -100 a 100.
- Vraťte se do původního diagonálního tvaru jako v originálu klepnutím na tlačítko "Reset".
- Akceptujte všechny změny vybráním tlačítka "OK", nebo zamítněte všechny neuložené změny klepnutím na tlačítko "Storno".

Inverze

Tato funkce invertuje všechny hodnoty barevných odstínů tak, že barva originálu je nahrazena komplementární barvou.Tento efekt je podobný jako při použití tónové mapy pro tónovou inverzi obrazu.

Normální obraz | Invertovaný obraz